NanoDrop Ultra 일반 작동

다음 작업은 모든 측정 화면 및 History(이력)에서 수행 가능합니다.

식별자 관리

실험을 더 쉽게 찾을 수 있도록 실험에 하나 이상의 태그(즉, 라벨 또는 메타데이터 태그)를 추가할 수 있습니다. 라벨은 기기에서 실행 중인 NanoDrop Ultra 로컬 제어 소프트웨어 또는 개인용 컴퓨터에 설치된 NanoDrop Ultra PC 제어 소프트웨어에서 추가할 수 있습니다.

이력를 사용하여 실험에 라벨을 추가하고, 기존 라벨을 지정하며 지정된 라벨을 확인하고, 장비에서 라벨을 제거 또는 삭제할 수 있습니다. 하나 이상의 사용자 정의 라벨을 기준으로 이력의 실험 목록을 필터링할 수 있습니다.
​

새 실험 저장 시 라벨 지정하기

–마지막 샘플을 측정한 후, 을 탭합니다.

–실험 종료 창에서 "Tap to enter tags"(탭하여 태그 입력)이라고 표시된 필드를 탭하십시오. 키보드가 나타납니다.

–사용자 정의 라벨을 입력하고 Done (완료)를 탭하여 키보드를 닫고 태그를 추가합니다.

–Next(다음)을 선택하여 내보내기 또는 인쇄를 합니다.

–Finish(완료)를 선택하여 실험을 종료하십시오.

이력에서 실험 라벨 지정하기

–홈 화면에서 을 선택하여 History(이력)를 엽니다.

–을 선택하여 실험 행의 메뉴 옵션을 열고 Tags (태그)를 선택합니다.

–태그 관리 창에서 "Tap to enter tags"(탭하여 태그 입력)이라고 표시된 필드를 탭하십시오. 키보드가 나타납니다.

–사용자 정의 라벨을 입력하고 Done (완료)를 탭하여 키보드를 닫습니다.

–Save(저장)을 선택하여 변경 사항을 확인하고 태그 관리 창을 닫습니다. 필요에 따라 추가 태그를 추가합니다.

실험에 할당된 라벨 보기

–홈 화면에서 을 선택하여 History(이력)를 엽니다.

–태그는 실험명 아래에 나타납니다.

라벨링된 실험 찾기

–홈 화면에서 을 선택하여 History(이력)를 엽니다.

–Search(검색) 바에서 태그 이름을 입력합니다.

라벨 제거하기

–홈 화면에서 을 선택하여 History(이력)를 엽니다.

–을 선택하여 실험 행의 메뉴 옵션을 열고 Tags (태그)를 선택합니다.

–Manage Tags(태그 관리) 창에서 삭제하려는 태그에 대해 을 선택합니다.

–Save(저장)을 선택하여 변경 사항을 확인하고 태그 관리 창을 닫습니다.

실험명 편집하기

실험을 저장할 때 또는 이후에 History(이력)에서 실험명을 편집할 수 있습니다.

실험 종료 시 실험명 편집하기

–샘플 측정을 완료한 후, 을 선택합니다.

–측정 그룹의 이름을 Experiment Name(실험명) 필드에 입력합니다.

–Next(다음)를 선택합니다.

–Continue(계속)을 선택하여 내보내기 또는 인쇄를 합니다.

–Finish(완료)를 선택하여 실험을 종료하십시오.

이력에서 실험명 편집하기

–홈 화면에서 을 탭하여 History(이력)를 엽니다.

–Search(검색) 기능을 사용하여 실험을 찾습니다.

–실험을 두 번 클릭하거나 탭하여 실험을 열고 실험명 필드를 선택하여 키보드를 표시합니다.

–새로운 실험명을 입력합니다.

–Done(완료) 키를 탭하여 키보드를 닫고 새 이름을 저장합니다.

선택한 실험 내보내기

실험을 저장할 때 또는 이후에 History(이력)에서 실험 데이터를 내보낼 수 있습
니다.

알림 저장 중에 내보낸 데이터는 여전히 데이터베이스(데이터 저장 설정에 따라 로컬 또는 원격)에 저장됩니다.

측정 데이터는 세 가지 형식으로 내보낼 수 있습니다.

•다음 중 하나 이상을 포함하는 쉼표로 구분된 값(.csv) 파일:

–열에 들어있는 전체 스펙트럼 데이터

–열에 들어있는 보고서 데이터

–애플리케이션 이름

–일련 번호

•다음 중 하나 이상을 포함하는 탭으로 구분된 값(.tsv) 파일:

–열에 들어있는 전체 스펙트럼 데이터

–열에 들어있는 보고서 데이터

–애플리케이션 이름

–일련 번호

•스펙트럼 및 각 내보낸 실험에 대한 측정 결과를 포함하는 NanoDrop Ultra 소프트웨어(.ndu) 파일

CSV 또는 TSV 파일은 모든 스프레드시트나 워드 프로세서 애플리케이션을 사용해 열 수 있습니다. 다음은 CSV 형식의 여러 샘플 측정 결과 예시입니다.

알림 내보내지는 데이터 유형은 샘플 측정에 사용된 애플리케이션에 따라 다릅니다(이 예시에서는 핵산). 자세한 정보는 애플리케이션 세부 정보를 참조하 세요.

데이터는 로컬 기기의 모든 USB 포트(전면, 후면-좌측 또는 후면-우측)에 연결된 USB 장치, 연결된 클라우드 계정 또는 네트워크 위치로 내보낼 수 있습니다. 여러 실험을 내보내기로 선택한 경우, 내보낸 각 실험마다 해당하는 파일이 생성됩니다. 파일 이름은 실험명과 동일합니다. 해당파일은 "NanodropOne"라는 이름의 폴더에 저장되며, 그 뒤에 기기의 일련번호가 이어집니다. (기기 일련번호는 시스템 상태에서 확인할 수 있습니다.)

실험 종료 시 데이터 내보내기

–샘플 측정을 완료한 후, 을 선택합니다.

–실험 종료 창에서 원하는 경우 태그를 입력하고 실험명을 편집한 다음, Next(다음)을 선택하여 실험 종료 창 내의 Data Export & Report(데이터 내보내기 및 보고서) 탭으로 이동합니다.

–Continue(계속)을 선택하여 데이터 내보내기 및 보고서 창을 엽니다.

–하나 이상의 내보낼 파일 유형및 맞춤형 보고서 옵션을 선택합니다.

–내보낼 위치를 지정합니다.

–Preview(미리보기) 탭을 선택하면 선택한 맞춤형을 포함하여 내보낼 파일이 어떻게 보일지 확인할 수 있습니다. 이 기능은 .ndu 내보내기 파일 유형에서는 작동하지 않습니다.

–Export(내보내기)를 선택합니다.

–"Export Completed"(내보내기 완료) 메시지가 표시되면 OK(확인)을 선택합니다.

이력에서 데이터 내보내기

–홈 화면에서 을 탭하여 History(이력)를 엽니다.

–내보낼 실험의 체크박스를 선택합니다. Search(검색) 기능을 사용하여 실험을 찾을 수 있습니다.

–Export(내보내기)를 선택합니다.

–하나 이상의 내보낼 파일 유형 및 맞춤형 보고서 옵션을 선택합니다.

–내보낼 위치를 지정합니다.

–Export(내보내기)를 선택합니다.

–"Export Completed"(내보내기 완료) 메시지가 표시되면 OK(확인)을 선택합니다.

선택한 측정 삭제하기

어떤 실험에서든 선택한 샘플 측정값을 삭제하거나, 데이터베이스에 있는 모든 측정값을 삭제할 수 있습니다.

알림 삭제된 데이터는 삭제 전, 해당 데이터를 포함하는 데이터베이스 백업 파일이 저장되어 있는 경우에만 복구할 수 있습니다.

모든 측정 화면에서 데이터 삭제하기

–샘플 행을 길게 눌러 Sample Details(샘플 세부 정보) 창을 엽니다.

–선택 .

–Yes(예)를 선택하여 샘플 측정 삭제를 확인합니다.

이력에서 데이터 삭제하기

–홈 화면에서 을 탭하여 History(이력)를 엽니다.

–삭제할 실험의 체크박스를 선택합니다. Search(검색) 기능을 사용하여 실험을 찾을 수 있습니다.

–선택 .

–Yes(예)를 선택하여 실험과 해당 실험 내의 모든 샘플 측정 삭제를 확인합니다.

선택된 측정 인쇄하기

호환 가능한 프린터를 기기에 연결하여 스펙트럼 데이터, 표준 곡선, 데이터 표, 샘플 세부 정보 및 진단 결과를 포함한 측정 결과를 빠르게 인쇄할 수 있습니다. USB 프린터(라벨 또는 풀 서비스)로 인쇄하거나, 이더넷 연결 또는 무선 네트워크를 통해 원격 프린터로 인쇄할 수 있습니다.

알림 •무선 프린터 또는 해당 프린터가 연결된 장치는 기기와 동일한 무선 네트워크에서 사용이 가능해야 합니다. 무선 프린터는 무선 기능도 활성화되어 있어야 합니다. •라벨 프린터가 연결되어 있으면 풀 서비스 프린터 옵션을 사용할 수 없습니다. 풀 서비스 프린터 옵션에 액세스하려면 라벨 프린터의 연결을 해제하십시오.

실험 종료 시 데이터 인쇄하기

–샘플 측정을 완료한 후, 을 선택합니다.

–실험 종료 창에서 원하는 경우 태그를 입력하고 실험명을 편집한 다음, Next(다음)을 선택하여 실험 종료 창 내의 Data Export & Report(데이터 내보내기 및 보고서) 탭으로 이동합니다.

–Continue(계속)을 선택하여 데이터 내보내기 및 보고서 창을 엽니다.

–Report(보고서) 탭을 선택합니다.

–하나 이상의 customized report options(맞춤형 보고서 옵션)을 선택합니다.

–필요한 경우 PDF로 인쇄할 위치를 지정합니다.

–Preview(미리보기) 탭을 선택하면 선택한 맞춤형을 포함하여 인쇄 보고서가 어떻게 보일지 확인할 수 있습니다.

–Print(인쇄)를 선택하여 사용할 수 있는 프린터를 선택하거나, Save to .pdf(pdf로 저장)을 선택하여 지정한 위치에 PDF 파일로 내보냅니다.

–"Export Completed"(내보내기 완료) 메시지가 표시되면 OK(확인)을 선택합니다.

라벨 프린터가 장비에 연결되어 있는 경우, 소프트웨어는 선택한 각 측정에 대해 한 개의 라벨을 인쇄합니다. 풀 서비스 프린터가 연결되어 있으면, 선택한 각 측정값에 대해 선택한 측정 화면이 인쇄됩니다.

이력에서 데이터 인쇄하기

–홈 화면에서 을 선택하여 History(이력)를 엽니다.

–인쇄하려는 실험의 체크박스를 선택합니다. Search(검색) 기능을 사용하여 실험을 찾을 수 있습니다.

–실험명을 더블 클릭하거나 탭하여 실험을 엽니다.

–사용 가능한 메뉴 옵션을 보려면 모든 스펙트럼 데이터, 표준 곡선 또는 데이터 표 화면 상단에서 을 선택하고 Data Export & Report (데이터 내보내기 및 보고서)를 선택하십시오.

–Report(보고서) 탭을 선택합니다.

–하나 이상의 customized report options(맞춤형 보고서 옵션)을 선택합니다.

–필요한 경우 PDF로 인쇄할 위치를 지정합니다.

–Preview(미리보기) 탭을 선택하면 선택한 맞춤형을 포함하여 인쇄 보고서가 어떻게 보일지 확인할 수 있습니다.

–Print(인쇄)를 선택하여 연결된 프린터로 인쇄하거나,Save to .pdf(pdf로 저장)을 선택하여 지정한 위치에 PDF 파일로 내보냅니다.

–"Export Completed"(내보내기 완료) 메시지가 표시되면 OK(확인)을 선택합니다.

라벨 프린터가 장비에 연결되어 있는 경우, 소프트웨어는 선택한 각 측정에 대해 한 개의 라벨을 인쇄합니다. 풀 서비스 프린터가 연결되어 있으면, 선택한 각 측정값에 대해 선택한 측정 화면이 인쇄됩니다.

샘플 세부 정보 인쇄하기

–스펙트럼 데이터 , 표준 곡선이나 모든 측정 화면의 데이터 표 또는 History
(이력)에서 샘플 세부 정보 박스를 열려면 샘플 행을 길게 누르십시오.

–선택

–드롭다운 메뉴에서 사용 가능한 프린터를 선택하고 인쇄를 선택합니다.

라벨 프린터가 장비에 연결되어 있으면 소프트웨어는 선택한 측정에 대한 라벨을 인쇄합니다. 풀 서비스 프린터가 연결되어 있는 경우, 선택한 샘플 세부 정보 화면이 인쇄됩니다.

LIMS API 통합

REST API는 기기와 LIMS 간의 데이터 제출, 검색 및 업데이트를 포함한 효율적인 데이터 교환을 가능하게 합니다. REST API 활용 방법에 관한 자세한 정보는 NanoDrop Ultra API 참조 매뉴얼을 참조하십시오.