형광 성능 점검

형광 성능과 정확도가 규격 내에 있는지 확인하기 위해, 6개월마다 형광 성능 점검을 실행하는 것이 권장됩니다. 이 모듈은 NanoDrop Ultra FL 및 NanoDrop Ultrac FL 기기에서만 사용 가능합니다.

필요한 소모품

•FL-1 형광 검증 어세이 키트(CHEM-FL1-KIT)

–블랭크 시약

–희석

–녹색 형광 시약

–원적외 형광 시약

•0.2 mL 플라스틱 튜브, 평평한 캡 또는 유사 제품

•보풀이 없는 실험실용 와이프

•탈염수(DI H2O)

•단일 채널, 저용량(0.5~10μL) 피펫터(적절한 팁 포함), 보정

•단일 채널, 10~100μL 피펫터(적절한 팁 포함), 보정

•실험용 장갑

•볼텍스 믹서

•미니 원심분리기

시작하기 전에

FL-1 형광 검증 키트에 제공된 네 가지 시약 중 세 가지 시약(블랭크 시약, 녹색 형광 시약 및 원적외 형광 시약)에 대해 세 개의 멸균된 플라스틱 갈색 튜브를 준비하고, 각각에 Blank(블랭크), Green Standard 2(녹색 표준 물질 2), Far Red Standard 2
(원적외 표준 물질 2)라고 표시하십시오.

녹색 형광 시약과 원적외 형광 시약 모두의 위해 두 개의 추가 멸균 플라스틱 갈색 튜브를 준비하고, 각각 Green Standard 1(녹색 표준 물질 1)과 Far Red Standard 1(원적외 표준 물질 2)라고 라벨을 표시하십시오.

블랭크 튜브

–Blank tube(블랭크 튜브)에 Blank Reagent(블랭크 시약) 100 µL를 넣으십시오.

Green Standard 2 Tube(녹색 표준 물질 2 튜브)

–Green Fluorescence Reagent(녹색 형광 시약) 33 µL를 넣으십시오.

Far Red Standard 2 Tube(원적외 표준 물질 2 튜브)

–Far Red Fluorescence Reagent(원적외 형광 시약) 45 µL를 넣으십시오.

Green Standard 1 Tube(녹색 표준 물질 1 튜브)

–희석제 27μL를 첨가합니다.

–Green Standard 2(녹색 표준 물질 2)에서 3 µL를 이 튜브에 옮기고 3~5초간 볼텍싱하십시오.

–짧게 원심분리하면, 10배 희석된 Green Fluorescence Reagent(녹색 형광 시약)가 준비됩니다.

Far Red Standard 1 Tube(원적외 표준 물질 1 튜브)

–희석제 15μL를 첨가합니다.

–Far Red Standard 2(원적외 표준 물질 2)에서 15 µL를 이 튜브 옮기고 3~5초간 볼텍싱하십시오.

–짧게 원심분리하면, 2배 희석된 Far-red Fluorescence Reagent(원적외 형광 시약)가 준비됩니다.

형광 성능 점검 실행법

1.홈 화면에서 Diagnostics(진단) 아이콘을 선택한 다음, Fluorescence Performance Check(형광 성능 점검)을 선택하십시오.

2.테스트에는 FL-1 Fluorescence Verification Kit(FL-1 형광 검증 키트)의 사용이 필요하다는 메시지가 나타납니다. Run(실행)을 선택하십시오.

3.받침대 위에 아무것도 없는 것을 확인한 후 Blank(블랭크)를 선택하십시오.

4.Blank tube(블랭크 튜브)에서 2 µL의 Blank Reagent(블랭크 시약)를 하부 받침대에 피펫으로 떨어뜨리십시오.

a.Auto-Measure(자동 측정)이 켜져 있는 경우, 암을 내리십시오.

b.Auto-Measure(자동 측정)가 꺼져 있는 경우, 암을 내리고 Measure(측정)을 선택하십시오.

5.암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오.

6.4단계와 5단계를 반복하며 총 다섯 번 측정하십시오.

7.Green Standard 1(녹색 표준 물질 1) 튜브에서 희석된 Green Fluorescence Reagent(녹색 형광 시약) 2 µL를 하부 받침대에 피펫으로 떨어뜨리십시오.

a.Auto-Measure(자동 측정)이 켜져 있는 경우, 암을 내리십시오.

b.Auto-Measure(자동 측정)가 꺼져 있는 경우, 암을 내리고 Measure(측정)을 선택하십시오.

8.암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오.

9.7단계와 8단계를 반복하며 총 다섯 번 측정하십시오.

10.Green Standard 2(녹색 표준 물질 2) 튜브에서 희석된 Green Fluorescence Reagent(녹색 형광 시약) 2 µL를 하부 받침대에 피펫으로 떨어뜨리십시오.

a.Auto-Measure(자동 측정)이 켜져 있는 경우, 암을 내리십시오.

b.Auto-Measure(자동 측정)가 꺼져 있는 경우, 암을 내리고 Measure(측정)을 선택하십시오.

11.암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오.

12.10단계와 11단계를 반복하며 총 다섯 번 측정하십시오.

13.Blank tube(블랭크 튜브)에서 2 µL의 Blank Reagent(블랭크 시약)를 하부 받침대에 피펫으로 떨어뜨리십시오.

a.Auto-Measure(자동 측정)이 켜져 있는 경우, 암을 내리십시오.

b.Auto-Measure(자동 측정)가 꺼져 있는 경우, 암을 내리고 Measure(측정)을 선택하십시오.

14.암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오.

15.13단계와 14단계를 반복하며 총 다섯 번 측정하십시오.

16.Far Red Standard 1(원적외 표준 물질 1) 튜브에서 희석된 Far-Red Fluorescence Reagent(원적외 형광 시약) 2 µL를 하부 받침대에 피펫으로 떨어뜨리십시오.

a.Auto-Measure(자동 측정)이 켜져 있는 경우, 암을 내리십시오.

b.Auto-Measure(자동 측정)가 꺼져 있는 경우, 암을 내리고 Measure(측정)을 선택하십시오.

17.암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오.

18.16단계와 17단계를 반복하며 총 다섯 번 측정하십시오.

19.Far Red Standard 2(원적외 표준 물질 2) 튜브에서 희석된 Far-Red Fluorescence Reagent(원적외 형광 시약) 2 µL를 하부 받침대에 피펫으로 떨어뜨리십시오.

a.Auto-Measure(자동 측정)이 켜져 있는 경우, 암을 내리십시오.

b.Auto-Measure(자동 측정)가 꺼져 있는 경우, 암을 내리고 Measure(측정)을 선택하십시오.

20.암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오. 19단계와 20단계를 반복하며 총 다섯 번 측정하십시오.

형광 성능 점검 결과 해석 방법

테스트의 전체 결과는 녹색 "Pass(통과)", 빨간색 "Fail(실패)"로 화면 상단에 표시됩니다.

결과가 사양에 부합하지 않는 경우, FL-1 시약을 새로 희석하여 절차를 반복하십
시오.

두 번째 시도 후에도 결과가 사양을 충족하지 못할 경우, 당사에 문의해 주십시오.