계산

핵산 애플리케이션과 유사하게, OD600 애플리케이션은 샘플 농도를 계산하기 위해 소광계수와 경로 길이가 결합되어 "factor(인자)"라고 불리는Beer-Lambert 방정식의 수정된 버전을 사용합니다. OD600 애플리케이션은 사용자가 지정한 인자를 제공하며, 이는 Beer의 법칙과 함께 사용되어 샘플 농도를 계산하는 데 사용됩니다. 인자를 알고 있다면, 해당 인자를 입력하십시오. 그렇지 않다면 1x108을 입력하십시오. 이는 E.coli과 같은 대부분의 박테리아 세포 현탁액에 대해 일반적으로 인정되는 인자입니다. |  | 측정된 값 A600 흡광도 참고: 마이크로 부피 흡광도 측정 및 비표준(10 mm 이외의) 큐벳으로 수행된 측정의 경우, 스펙트럼은 10 mm 경로 길이에 상응하도록 정규화됩니다. •세포 배양 흡광도 값은 600 nm 정규화된 스펙트럼을 사용하여 측정됩니다. 흡광도 교정이 지정되지 않은 경우, 표시되는 A600 값이 그대로 보고되며, 해당 값이 세포 농도 계산에 사용됩니다. •흡광도 교정이 지정된 경우, 600 nm에서의 정규화되고(흡광도) 교정된 흡광도 값이 보고되며 이는 세포 농도를 계산하는 데 사용됩니다. A(l) 흡광도 •지정된 추가 모니터링 파장 (l)에서의 정규화되고 (흡광도) 보정된(사용된 경우) 흡광도 값도 보고됩 니다.
계산된 세포 농도는 600 nm에서의 흡광도 값, 입력된 인자 및 샘플 경로 길이를 기반으로 합니다. 단일 지점 흡광도 교정이 적용될 수 있습니다. |  | 샘플 경로 길이 •마이크로 부피 측정의 경우, 소프트웨어는 분석 파장에서 샘플 흡광도를 기반으로 최적의 경로 길이(1.0 mm에서 0.03 mm 사이)를 선택합니다. •큐벳 측정의 경우, 큐벳 모드로 전환한 후 선택된 경로 길이가 사용됩니다. (큐벳 설정 참조.) •표시된 스펙트럼 및 흡광도 값은 10 mm 경로 길이에 상응하도록 정규화됩니다.
|  | 보고된 값 세포 농도. cells/mL로 보고됩니다. 계산은 보정된 A600 흡광도 값을 사용하는 Beer-Lambert 방정식을 기반으로 합니다.