흡광도 기반 애플리케이션의 검출 한계

검체 유형 | 하한 검출 한계 | 상한 검출 한계 | 일반적인 재현성 a
--- | --- | --- | ---
dsDNA | 1.0 ng/µL(받침대) 0.20 ng/µL(큐벳) | 27,500 ng/µL (받침대) 75 ng/µL(큐벳) | ±1.0 ng/µL(샘플 농도가 1.0~100 ng/µL인 경우); ±2%(샘플 농도가 100 µg/mL 초과인 경우)
ssDNA | 0.66 ng/µL(받침대) 0.13 ng/µL(큐벳) | 18,150 ng/µL (받침대) 49.5 ng/µL(큐벳) | ±0.66 ng/µL(샘플 농도가 0.66~100 ng/µL인 경우); ±2%(샘플 농도가 100 µg/mL 초과인 경우)
RNA | 0.8 ng/µL(받침대) 0.16 ng/µL(큐벳) | 22,000 ng/µL (받침대) 60 ng/µL(큐벳) | ±0.8 ng/µL(샘플 농도가 0.8~100 ng/µL인 경우); ±2%(샘플 농도가 100 µg/mL 초과인 경우)
DNA 마이크로어레이 (ssDNA) | 1.3 ng/µL(받침대) 0.13 ng/µL(큐벳) | 495 ng/µL (받침대) 49.5 ng/µL(큐벳) | ±1.3 ng/µL(샘플 농도가 1.3~100 ng/µL인 경우); ±2%(샘플 농도가 100 µg/mL 초과인 경우)
A280 단백질별 정제 BSA A280 단백질별 IgG | 0.03 mg/mL(받침대) 0.006 mg/mL(큐벳) 0.02 mg/mL(받침대) 0.003 mg/mL(큐벳) | 820 mg/mL (받침대) 402 mg/mL (받침대) | ±0.03 mg/mL(샘플 농도가 0.03~10 mg/mL인 경우); ±2%(샘플 농도가 10 mg/mL 초과인 경우)
단백질 및 라벨별 정제된 BSA | 0.06 mg/mL(받침대) 0.006 mg/mL(큐벳) | 19 mg/mL (받침대) | ±0.06 mg/mL(샘플 농도가 0.06~10 mg/mL인 경우)
BCA 단백질 | 0.125 mg/mL (20:1 시약/샘플 부피) 0.02 mg/mL (1:1 시약/샘플 부피) | 2.0mg/mL 0.20mg/mL | 전체 범위에 걸쳐 2% 전체 범위에 걸쳐 0.01 mg/mL
Lowry 단백질 | 0.2mg/mL | 1.5mg/mL | 전체 범위에 걸쳐 2%
Bradford 단백질 | 100 µg/mL(30:1 시약/샘플 부피) 15 µg/mL(1:1 시약/샘플 부피) | 1000 µg/mL 100 µg/mL | ±25 µg/mL(샘플 농도가 100~500 µg/mL인 경우); ±5%(샘플 농도가 500~1000 µg/mL인 경우) ±4 µg/mL(샘플 농도가 15~50 µg/mL인 경우) ±5%(샘플 농도가 50~100 µg/mL인 경우)
Pierce 660 단백질 | 50 µg/mL(15:1 시약/샘플 부피) 25 µg/mL(7.5:1 시약/샘플 부피) | 2000 µg/mL 1000 µg/mL | ±3 µg/mL(샘플 농도가 50~125 µg/mL인 경우) ±2%(샘플 농도가 125 µg/mL 초과인 경우) ±3 µg/mL(샘플 농도가 25~125 µg/mL인 경우) ±2%(샘플 농도가 125 µg/mL 초과인 경우)

a5회 반복 기준(SD=ng/µL; CV=%)

알림 고농도 샘플로 인한 기기 오류를 최소화하기 위해, 측정이 다음 흡광도 한계 내에서 이루어지도록 샘플을 희석하십시오. •마이크로 부피 측정의 경우, 260 nm(핵산의 경우) 또는 280 nm(단백질의 경우)에서의 최대 흡광도는 62.5 A 미만이어야 합니다. •10 mm 경로 길이의 큐벳을 사용한 측정의 경우, 260 nm(또는 단백질의 경우 280 nm)에서의 최대 흡광도는 1.5 A 미만이어야 하며, 이는 약 75 ng/µL의 dsDNA에 해당합니다.