사전 정의된 형광 염료에 대한 검출 한계(흡광도)

검체 유형 | 하한 검출 한계 | 상한 검출 한계 a | 일반적인 재현성 b
--- | --- | --- | ---
Cy3, Cy3.5, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 660 | 0.2 pmol/µL(받침대) | 100 pmol/µL(받침대) | ±0.20 pmol/µL(샘플 농도가 0.20~4.0 pmol/µL인 경우); ±2%(샘플 농도가 4.0 pmol/µL 초과인 경우)
Cy5, Cy5.5, Alexa Fluor 647 | 0.12 pmol/µL(받침대) | 60 pmol/µL(받침대) | ±0.12 pmol/µL(샘플 농도가 0.12~2.4 pmol/µL인 경우); ±2%(샘플 농도가 2.4 pmol/µL 초과인 경우)
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594 | 0.4 pmol/µL(받침대) | 215 pmol/µL(받침대) | ±0.40 pmol/µL(샘플 농도가 0.40~8.0 pmol/µL인 경우); ±2%(샘플 농도가 8.0 pmol/µL 초과인 경우)
Alexa Fluor 546 | 0.3 pmol/µL(받침대) | 145 pmol/µL(받침대) | ±0.30 pmol/µL(샘플 농도가 0.30~6.0 pmol/µL인 경우); ±2%(샘플 농도가 6.0 pmol/µL 초과인 경우)

a값은 대략적임 b5회 반복 기준(SD=ng/µL; CV=%)