설정

이 설정들은 맞춤형 시험법을 생성할 때 사용할 수 있습니다.

설정 | 사용 가능한 옵션
--- | ---
결과 | 계산된 농도 결과를 설명하는 이름(예: "MTT 어세이")을 입력하고 인접한 드롭다운 목록을 사용하여 적절한 단위를 선택합니다. 결과 이름은 보고된 농도 값의 열 제목으로 나타납니다.​
측정 범위 | 이 시험법으로 데이터를 수집할 스펙트럼 범위를 선택합니다. 사용 가능한 옵션: •자외선만 (190 nm~350 nm) •가시광선만 (350 nm~850 nm) •자외선 및 가시광선(190 nm~850 nm) •맞춤형(나노미터 단위로 시작점과 종료점 지정) 참고 사항: •다음과 같은 경우 기준선 교정 및/또는 분석 파장 교정이 사용되는 경우, 선택한 스펙트럼 범위에 지정된 기준선 교정 및/또는 분석 교정 파장이 포함되어 있는지 확인하십시오. •마이크로 부피 흡광도 측정 및 비표준(10 mm 이외의) 큐벳으로 수행된 측정의 경우, 스펙트럼은 10 mm 경로 길이에 상응하도록 정규화됩니다.
분석 파장 교정 | 이 옵션을 사용하여 분석 파장에서만 흡광도 교정을 지정하세요. 사용 가능한 옵션: •없음. 분석 파장 교정에서 교정 없음. •단일 지점 분석 교정을 위한 파장을 입력하세요. (지정된 분석 교정 파장에서의 흡광도 값은 분석 파장에서의 흡광도 값에서 차감됩니다. 교정된 값은 샘플 농도 계산에 사용됩니다.) •경사진 기준선. 분석 교정을 위한 경사진 기준선을 정의하는 2개의 파장을 입력하십시오. (분석 교정 파장에서의 경사진 기준선 흡광도 값은 분석 파장에서의 흡광도 값에서 차감됩니다. 교정된 값은 샘플 농도 계산에 사용됩니다.)
1 cm 경로 길이에서 인자 또는 소광 계수(Formula 시험법에만 해당) | 농도 결과를 계산하기 위해 인자 또는 소광 계수를 사용할지 여부를 지정하십시오. •사용자 정의 인자. 1 cm 경로 길이에 대한 인자를 입력하고 인접한 드롭다운 목록을 사용하여 적절한 단위를 선택합니다. 아래 방정식은 인자가 샘플 농도를 계산하는 데 어떻게 사용되는지를 보여줍니다. c = (A * f) / b 조건: c = 분석 물질 농도 A = 흡광도(흡광도 단위: A) f = 인자(일반적으로 1/e, 여기서 e = 파장 의존적 몰 흡광 계수 또는 소광 계수) b = cm 단위의 경로 길이(측정 시간에 의해 결정된 후, 10 mm(1 cm) 경로 길이 등가로 정규화됨) •소광 계수 및 분자량. 1 cm 경로 길이에 대한 소광 계수를 입력하고 인접한 드롭다운 목록을 사용하여 적절한 단위를 선택합니다. 아래 방정식은 소광 계수가 샘플 농도를 계산하는 데 어떻게 사용되는지를 보여줍니다. c = A / (e * b) 조건: c = 분석 물질 농도 A = 흡광도(흡광도 단위: A) e = 파장 의존적 몰 흡광 계수(또는 소광 계수) b = cm 단위의 경로 길이(측정 시간에 의해 결정된 후, 10 mm(1 cm) 경로 길이 등가로 정규화됨)
| 참고 사항: •특정 물질에 대한 인자 및 소광 계수에 관한 정보는 제품의 문헌을 참조하십시오. •흡광도 측정값만 보고하는 방법을 설정하려면, 인자 또는 소광 계수를 "1"로 설정하여 인자 또는 소광 계수를 선택하십시오. •인자 또는 소광 계수의 지정된 단위가 질량 기반(예: mg/mL)이며 계산된 결과에 대해 지정된 단위가 몰 농도 기반(예: pmol/µL)이거나 그 반대인 경우, 분자량을 입력하고 인접한 드롭다운 목록을 사용하여 적절한 단위를 선택하십시오.
표준 물질(표준 곡선 시험법에만 해당) | 표준의 정의: •원하는 경우 각 표준 물질의 이름과 분석 물질 농도 및 기준을 입력하십시오. –곡선 유형 설정에 따라, 표준 곡선은 2개 이상의 표준 물질을 사용하여 생성될 수 있습니다. (소프트웨어는 기준 및 최대 15개의 표준 물질을 허용합니다).) –모든 기준 및 표준 용액은 샘플을 재현탁하는 데 사용된 것과 동일한 완충용액에, 샘플에 첨가된 것과 동일한 양의 시약을 더해야 합니다. –첫 번째 표준 물질은 기준 측정일 수 있습니다. 기준 용액에는 분석 대상 물질이 전혀 포함되지 않아야 합니다. (기준 측정은 블랭크 측정과 동일하지 않습니다.) –표준 물질의 농도 값은 임의의 순서로 입력할 수 있지만, 측정은 입력한 순서대로 이루어져야 합니다. 그러나 가장 좋은 방법은 표준 분석 물질의 가장 낮은 농도에서 가장 높은 농도 순으로 측정하는 것입니다. –표준 물질의 농도 범위는 어세이의 동적 범위와 미지의 샘플 예상 범위를 반드시 포함해야 합니다. 샘플 분석 물질의 농도는 가장 높은 표준의 농도를 넘어서 추정되지는 않습니다.
| •곡선 맞춤 유형을 선택합니다. 표준 농도 값을 기반으로 표준 곡선을 생성하는 데 사용되는 방정식 유형을 지정하십시오. 사용 가능한 옵션: –선형: 모든 측정된 표준 물질을 기반으로 선형 최소 제곱 회귀선을 그립니다(참조 측정값 및 최소 하나의 표준 물질 필요). 영점을 통과하는 선형은 유사하지만 선이 원점(0,0)을 통과해야한다는 제약 조건이 있습니다. –보간법: 모든 측정된 표준 물질을 연결하는 일련의 직선을 그립니다 (참조 측정값 및 최소 하나의 표준 물질 필요). –2차 다항식: 모든 측정된 표준 물질을 사용하여 2차 최소 제곱 다항 회귀선을 그립니다(참조 기준값 및 최소 두 개의 표준 물질 필요). 2차 다항식 영점 통과는 유사하지만 선이 원점(0,0)을 통과해야한다는 제약 조건이 있습니다. –3차 다항식: 모든 측정된 표준 물질을 사용하여 3차 최소 제곱 다항 회귀선을 그립니다(기준 측정값 및 최소 두 개의 표준 물질 필요). 3차 다항식 영점 통과는 유사하지만 선이 원점(0,0)을 통과해야한다는 제약 조건이 있습니다.
분석 파장(표준 곡선 시험법에만 해당) | 지정된 파장에서 흡광도를 모니터링합니다(나노미터 단위로 파장 입력). 참고: 지정된 파장은 선택된 측정 범위 내에 있어야 합니다. 측정 결과 또는 농도는 지정된 파장에서의 흡광도 값을 사용하고 선택한 분석법 유형(인자 또는 표준 곡선)을 적용하여 자동으로 계산됩니다.
기준선 교정 | 지정된 기준선 지점에서 흡광도를 차감하여 광산란 미립자로 인한 오프셋을 교정하려면 이 옵션을 선택합니다. 그런 다음 기준선 교정을 위한 파장을 지정합니다. 참고 : 소프트웨어는 샘플 스펙트럼의 모든 파장에서의 흡광도 값에서 지정된 기준선 교정 파장의 흡광도 값을 차감합니다. 그 결과, 지정된 기준선 교정 파장에서 샘플 스펙트럼의 흡광도는 0이 됩니다.
자동 경로 길이 | 마이크로 부피 측정에만 영향을 줍니다.​ •자동 경로 길이를 선택할 때, 소프트웨어는 분석 파장에서 샘플 흡광도를 기반으로 최적의 경로 길이(1.0 mm에서 0.03 mm 사이)를 선택합니다. 예를 들어, 분석 파장에서 샘플 흡광도가 12.5(10 mm 경로 길이 등가) 이하일 때, 최적의 더 긴 경로 길이가 사용됩니다. 샘플 흡광도가 12.5를 초과하면, 최적의 더 짧은 경로 길이가 사용됩니다. 분석 파장에서 높은 흡광도를 보이는 샘플에 권장됩니다. (이 옵션은 샘플 스펙트럼이 분석 파장이 아닌 곳에서 큰 흡광도 피크를 가질 때 감도가 감소할 수 있습니다). 참고: 분석 파장이 190 nm와 219 nm 사이일 때, 샘플 흡광도가 10(10 mm 경로 길이 등가) 이하일 경우 최적의 더 긴 경로 길이가 사용되고, 샘플 흡광도가 10보다 클 경우 최적의 더 짧은 경로 길이가 사용됩니다. •자동 경로 길이를 선택 해제되면, 소프트웨어는 샘플 흡광도와 상관없이 1 mm 경로 길이를 사용합니다. 이는 높은 흡광도를 가진 샘플(예: 10 mm 경로 길이 등가에서 ~15 A)의 경우 검출기 포화가 발생할 수 있으며, 그 결과 피크가 들쭉날쭉하게 나타날 수 있습니다.
공식 표(선택적) | 각 샘플에 대해 순도 비율과 같은 추가적인 보고 결과를 지정하려면 공식 표를 사용하십시오. 사용 가능한 옵션: •사전 정의됨. 사전 정의된 공식 목록에서 선택하고, 그대로 사용하거나 편집한 후 Save를 선택하십시오. 사전 정의된 공식이 공식표에 기재되어 있습니다. •+공식. 현재 시험법에 대한 공식을 생성하십시오. 사용 가능한 옵션: •공식 이름. 공식 이름을 입력합니다. 측정 후 해당 이름은 데이터표 및 샘플 세부 정보 화면에 보고됩니다. •방정식. 유효한 공식을 입력하십시오(규칙 및 예시는 아래 참조). 측정 후, 측정되거나 계산된 값은 데이터 표 및 샘플 세부 정보 화면에 보고됩니다. •단위. 보고 결과에 사용 가능한 단위를 드롭다운 중 에서 선택합니다. 측정 후 단위는 데이터표 및 샘플 세부 정보 화면에 보고됩니다. •삭제. 을선택하여 현재 방법에서 선택한 공식을 삭제합니다.
공식 규칙 | 맞춤형 공식은 다음 연산자 및 함수를 포함할 수 있습니다. •Path(). 샘플의 경로 길이를 cm 단위로 반환합니다. •A(nm). 지정된 파장에서의 샘플 흡광도를 반환합니다(예: 650nm에서 측정된 흡광도를 추가하려면 방정식에서 A(650)을 입력). •연산자: + (더하기), - (빼기), * (곱하기), / (나누기). •함수: Log(x), Pow(x,y). 참고:모든 언어에 대해 다음의 추가적인 규칙을 따르십시오. •마침표 "." 부동 소수점 및 이중 부동 소수점 숫자에 대한 소수점 구분 기호. •쉼표 "," 목록 구분 기호로 사용(예시: "POW(2,8)"). •큰 숫자에 대한 그룹 구분 기호로 쉼표 "," 를 사용하지 마십시오(예사: 1,000이 아닌 1000을 입력합니다).