보고된 결과

올리고 DNA Pro 또는 올리고 RNA Pro 측정 화면(로컬 제어)

측정된 각 샘플에 대해, 올리고 DNA Pro 및 RNA Pro 애플리케이션은 UV 흡광도 스펙트럼과 결과 요약을 보여줍니다. 이는 NanoDrop Ultra 로컬 제어 소프트웨어의 측정 화면 예시입니다.

1측정된 올리고: TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT

알림 마이크로 부피 흡광도 측정값은 10.0 mm 경로 길이에 상응하도록 정규화됩니다.

올리고 DNA Pro 또는 올리고 RNA Pro 측정 화면(PC 제어)

측정된 샘플에 대해, 이 애플리케이션은 흡광도 스펙트럼과 결과 요약을 보여줍니다. PC 제어 소프트웨어의 측정 화면 레이아웃은 로컬 제어 화면과 약간 다릅니다. 예시는 측정 화면 표시 옵션을 참조하십시오.

보고된 값

각 측정 후에 나타나는 초기 화면(이전 이미지 참조)은 보고된 값의 요약을 보여줍니다. 모든 보고된 값을 보려면 샘플 행을 길게 누르십시오. 다음은 한 예시입니다.

•#(샘플 번호)

•날짜(샘플 측정이 수행된 날짜 및 시간)

•샘플 이름

•핵산 농도

•A260/A280

•A260/A230

•A260

•A280

•R2(260nm)

•인자

•기준선 교정

•올리고 시퀸스

•위치

•사용된 경로 길이

•모니터링 된 파장

알림 DNA와 RNA를 구성하는 다섯 가지 뉴클레오타이드는 매우 다양한 A260/ A280 비율을 나타냅니다. 자세한 정보는 올리고 순도 비율을 참조하십시오.

관련 주제

•기본 기기 작동

•올리고 계산