보고된 결과

dsDNA 측정 화면(로컬 제어)

측정된 각 샘플에 대해, dsDNA, ssDNA 및 RNA애플리케이션은 UV 흡광도 스펙트럼과 결과 요약을 보여줍니다. 다음은 NanoDrop Ultra 로컬 제어 소프트웨어의 측정 화면 예시입니다.

알림 마이크로 부피 흡광도 측정 및 비표준 큐벳으로 수행된 측정은 10.0 mm 경로 길이에 상응하도록 정규화됩니다.

dsDNA 측정 화면(PC 제어)

측정된 각 샘플에 대해, dsDNA, ssDNA 및 RNA애플리케이션은 UV 흡광도 스펙트럼과 결과 요약을 보여줍니다. PC 제어 소프트웨어의 측정 화면 레이아웃은 로컬 제어 화면과 약간 다릅니다. 예시는 측정 화면 표시 옵션을 참조하십시오.

qPCR 키트 데이터

NanoDrop Ultra 소프트웨어에는 다운스트림 qPCR 반응에 필요한 샘플의 정확한 양을 신속하게 결정하도록 설계된 통합 qPCR 계산기가 포함되어 있습니다. 측정 화면 상단에서 qPCR 키트 데이터 아이콘 을 선택하면, 계산 요약이 표시되며, 계산은 설정 중에 선택된 키트에 따라 정해집니다. 다음은 NanoDrop Ultra 로컬 제어 소프트웨어의 qPCR 키트 데이터 화면 예시입니다.

필수 희석

반응 혼합물에 첨가하기 전에 핵산을 희석해야 하는 경우 필수 희석 섹션에서 설명된 권장 희석 계획을 따르십시오.

필수 희석 섹션이 비어 있는 경우, 반응 혼합물에 핵산을 첨가하기 전에 희석할 필요가 없습니다.

키트 반응

키트 반응에서 원하는 최종 템플릿 농도에 도달하기 위해 키트 반응 항의 권장 부피를 참조하십시오.

알림 최종 템플릿 농도는 수정될 수 있습니다.

희석 필요 항에서 희석이 필요한 경우, 키트 반응 항에서 요구되는 핵산 부피는 반응에 추가해야 할 희석된 핵산 제품의 필요한 양을 나타냅니다.

희석 필요 항에서 희석이 필요하지 않은 경우, 키트 반응 항에서 요구되는 핵산 부피는 반응에 추가해야 할 원본 핵산 샘플의 필요한 양을 나타냅니다.

보고된 값

각 측정 후에 나타나는 초기 화면(이전 이미지 참조)은 보고된 값의 요약을 보여줍니다. 모든 보고된 값을 보려면 샘플 행을 길게 누르십시오. 다음은 한 예시입니다.

•날짜(샘플 측정이 수행된 날짜 및 시간)

•샘플 이름

•#(샘플 번호)

•핵산 농도

•A260/A280

•A260/A230

•A260

•A280

•인자

•기준선 교정

•위치

•모니터링 된 파장

•사용된 경로 길이

•오염 물질

•교정된 핵산 농도

•유형

•키트명

•검체 희석비

•희석 필요: 핵산 부피(µL)

•희석 필요: 희석제 부피(µL)

•키트 반응: 핵산 부피(µL)

•키트 반응: 수분량(µL)

•키트 반응: 최종 템플릿 농도

•교반기

•히터

•측정 온도

•목표 온도