요청 시 기술 지원

dsDNA 및 A280 단백질 애플리케이션의 경우, NanoDrop Ultra 소프트웨어는 모든 샘플 측정을 모니터링하여 측정에 영향을 줄 수 있는 오염물질이나 기타 이상 현상의 존재를 확인합니다. 모니터링되는 특성의 예시는는 다음과 같습니다.

•샘플 측정을 방해할 수 있는 화합물의 존재를 나타내는 흡광도 비율("순도 비율"이라고도 함). 자세한 정보는 순도 비율이란 무엇인가?를 참조합니다.

•샘플이나 블랭크에서 기포 또는 기타 반사 물질을 탐지할 수 있는 버블 체크

기술 정보를 이용할 수 있는 경우, "information"(정보) 아이콘 왼쪽에 측정 결과가 나타납니다. 화면 상단에도 경고 아이콘과 배너가 표시됩니다.

아이콘을 탭하면 해당 정보를 확인할 수 있습니다.

다음은 측정된 두 개의 순도 비율이 예상 값보다 높거나 낮고, 샘플에 측정 결과에 영향을 줄 수 있는 충분한 기포가 포함된 핵산 분석 결과입니다.

추가 정보를 확인하려면 information(정보) 버튼을 탭하십시오. 다음은 기포 오류에 대한 제공 정보입니다.

다음 단계의 정보를 보려면 Learn More(자세히 알아보기)를 탭하십시오.