전원 코드

전기 서비스에 적합한 접지된 전원 코드를 사용해야만 합니다. 수령한 전원 코드가 해당 지역의 전기 시스템에 적합하지 않거나, 전원 코드가 손상된 경우 당사에 문의하십시오.

전원 라인 컨디셔닝 부속품

UPS는 건물 내 다른 곳에서 전원이 끊긴 경우에도 시스템이 종료될 가능성을 줄여줍니다. 전원 라인 컨디셔너(서비스가 전압 강하, 서지 또는 기타 라인 장애로부터 자유롭도록 보장하는)도 미국 내에서 120볼트 작동용으로 당사를 통해 미국에서 구입할 수 있습니다. 220볼트 작동용 라인 컨디셔너는 현지에서 구매할 수 있습니다. 전원 컨디셔너 및 UPS에 대한 정보는 기술 지원에 문의하십시오.

전기 서비스 규격

다음 표에는 전기 서비스에 대한 사양이 나열되어 있습니다. 요구 사항에 대해 질문이 있는 경우, 해당 지역의 서비스 담당자에게 문의하십시오.

요구사항 | 사양
--- | ---
입력 전류 | 5.0 A(최대)
입력 전압 | 100~240 VAC
라인 주파수 | 50/60 Hz
라인 장애 | 강하, 서지 또는 그 외 라인 장애는 입력 전압의 10%를 초과하면 안 됩니다(반주기에서도 동일함).
노이즈 | < 2 V (공통 모드) < 20 V (정상 모드)

전력 소비량

일반적으로, 전체 시스템(부속품을 포함)의 일반적인 사용량보다 50% 더 많은 전력 사용이 가능해야 합니다. 분광광도계, 형광 측정기 및 부속품에 대한 최대 전력 소비 및 발열사양은 아래에 표시되어 있습니다. 이 값은 대략적입니다.

항목 | 전력 소비량 | 최대 발열
--- | --- | ---
기기 | 60 W | 205 Btu/hr

FCC/IC 고지

이 시스템은 클래스 A 시스템에 대한 FCC 규정 제15부 및 캐나다 산업성 ICES-003을 준수합니다. 작동 시 다음 두 가지 조건을 준수해야 합니다.

1.이 시스템은 유해한 간섭을 일으키지 않을 수 있으며,

2.본 시스템은 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함한 수신된 모든 간섭을 허용해야 합니다.

알림 본 제품은 A등급 제품입니다. 주거 환경에서는 이 제품은 무선 간섭을 유발할 수 있으며, 이 경우 사용자는 적절한 조치를 취해야 할 수도 있습니다.