내보내기 설정

사용 가능한 옵션:

네트워크 경로

이 탭을 사용하여 기기가 네트워크에 연결되었을 때 획득한 데이터를 내보내기 위한 하나 이상의 네트워크 경로를 지정합니다(연결은 유선 또는 무선일 수 있습니다). 여기에 정의된 네트워크 경로는 측정을 완료한 후 History(이력) 및 End Experiment(실험 종료) 박스에서 데이터를 내보낼 때 USB/네트워크 경로 드롭다운 메뉴에 나타납니다.

네트워크 경로 추가

1.네트워크 경로에 대한 새 항목 박스를 추가하려면 을 선택합니다. 각 항목에는 고유한 ID가 부여됩니다.

2.다음 형식으로 네트워크 경로를 입력합니다. \\서버의 IP 주소 또는 서버 이름\공유 드라이브 이름\공유 드라이브의 폴더 이름 (로컬 제어 화면에서는 필드를 탭하여 키보드를 표시하고, Done(완료) 키를 탭하여 키보드를 닫습니다.)

3.데이터를 내보낼 때 USB/네트워크 경로 드롭다운 메뉴에 표시될 고유한 Path Name(경로 이름)을 입력합니다.

네트워크 경로 검사

1.모든 정보를 입력한 후 을 선택하여 네트워크 위치에 대한 연결 및 액세스를 확인합니다.

2.네트워크에 대한 사용자 이름과 비밀번호를 입력하고 연결하려는 네트워크를 선택한 다음 OK(확인)을 선택합니다.

네트워크 경로 편집 또는 삭제

1.네트워크 경로와 경로 이름은 각 입력 박스를 선택하고 필요한 변경을 수행하며, 언제든지 편집할 수 있습니다.

2.네트워크 경로가 포함된 행의 오른쪽을 을 선택하여 삭제합니다.

자동 내보내기

내보낸 파일의 경로를 선택하고 실험 종료 시 Auto-export(자동 내보내기)를 활성화/비활성화합니다. Auto Export(자동 내보내기)를 활성화하려면 먼저 Network Path
(네트워크 경로)를 반드시 설정해야 합니다. 원하는 네트워크 경로 위치, 내보낼 파일 유형 및 맞춤형 설정을 선택합니다. 활성화되면 소프트웨어는 제공된 파일 유형으로 실험의 복사본을 지정된 위치에 저장합니다.