검출 한계

소프트웨어에 사전 정의되어 있는 정제된 BSA 단백질 및 염료에 대한 검출 한계 및 재현성 사양이 여기에 제공됩니다. BSA의 하한 검출 한계 및 재현성 수치는 모든 단백질 샘플 유형에 적용됩니다. 상한 검출 한계는 기기의 상한 흡광도 한계와 샘플의 소광 계수에 따라 달라집니다.

다른(비 BSA) 단백질 샘플 유형에 대한 상한 검출 한계를 계산하려면,

mg/mL 단위의 단백질에 대한 상한 검출 한계를 계산하려면 아래 방정식을 사용하십시오.

(기기의 상한 흡광도 한계/샘플의 질량 소광 계수) * 10

예를 들어, 280 nm에서 샘플의 1%(10 mg/mL) 용액에 대한 질량 흡광 계수가 6.7인 경우, 방정식은 다음과 같습니다.

(550 / 6.7) * 10 = 820.9 (또는 ~820)

관련 주제

•모든 애플리케이션에 대한 검출 한계