성능 검증

경로 길이의 정확도가 규격 내에 있는지 확인하기 위해, 6개월마다 성능 검증을 수행하는 것이 권장됩니다.

필요한 소모품

•보풀이 없는 실험실용 와이프

•탈염수(DI H2O)

•보정된 정밀 피펫터(0~2 µL)

•PV-1 성능 검증 용액(액체 광도 표준 물질,당사 또는 현지 유통업체에서만 구매 가능)

•실험용 장갑

알림 PV-1 용액은 일회용 앰플용기로 제공됩니다. 앰플용기를 열기 전에, 앰플용기를 강하게 흔들거나 뒤집어서 용액이 완전히 섞이도록 하십시오. 용액이 앰플용기의 바닥 부분에 모이도록 하십시오. 필요한 경우, 앰플용기를 가볍게 두드리거나 튕겨 줍니다. 앰플용기를 개봉한 후에는, 내용물을 1시간 이내에 사용해야 합니다. 앰플용기에서 직접 피펫팅하십시오. 용액을 다른 용기로 옮기지 마십시오.

시작하기 전에

먼저 받침대가 적절히 컨디셔닝되어 있는지 확인합니다. 받침대의 컨디셔닝 상태를 테스트하려면, 새 실험실용 와이프로 받침대를 세척한 후, 하부 받침대에 DI H2O 1 µL를 피펫으로 떨어뜨립니다. 액적은 아래에 표시된 것처럼 "구슬처럼 모여야" 합니다. 액적이 구슬처럼 모이지 않는 경우, 양쪽 받침대를 모두 리컨디셔닝하십시오.

성능 검증 실행 방법

1.홈 화면에서 Diagnostics(진단) 아이콘을 선택한 다음, Performance Verification (성능 검증)을 선택하십시오.

PV-1 로트 번호 및 목표 흡광도 값의 입력을 요청하는 메시지가 표시됩니다.

2.이번 테스트에 사용할 PV-1 앰플의 로트 번호(PV-1 앰플 라벨에 표시됨)를 입력합니다. 로컬 기기 제어 화면을 사용하는 경우, 키보드를 닫으려면 Done(완료)을 선택하십시오.

3.PV-1 앰플 라벨에 기재된 각 로트별 목표 흡광도 값을 입력 박스에 입력한 후, Done(완료)을 선택하십시오.

4.모든 값이 입력되면, Run(실행)을 선택합니다.

5.기기의 암을 들어올리고, 새 실험실용 와이프로 상부 및 하부 받침대를 세척하십시오.

6.하부 받침대에 DI H2O 1 µL를 피펫으로 떨어뜨리고, 암을 내린 다음 Blank(블랭크)를 선택하십시오.

7.암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오.

8.PV-1 용액이 충분히 혼합되었는지 확인하려면, 앰플을 강하게 흔들거나 뒤집어 주십시오. 용액이 앰플용기의 바닥 부분에 모이도록 하십시오. 필요한 경우, 앰플용기를 가볍게 두드리거나 튕겨 주십시오.

9.플라스틱 앰플용기 크래커를 사용하여 앰플용기 상단부를 조심스럽게 꺾어 제거합니다. 앰플용기 크래커와 함께 상단부를 폐기하십시오(폐기 시 적절한 안전 주의사항을 준수하십시오).

10.하부 받침대에 1 µL의 PV-1 용액을 피펫으로 떨어뜨리고, 샘플 측정을 시작하십시오.

•Auto-Measure(자동 측정)이 켜져 있는 경우, 암을 내리십시오.

•Auto-Measure(자동 측정)가 꺼져 있는 경우, 암을 내린 후 Measure(측정)을 선택하십시오.

측정 후에는 소프트웨어에 결과가 표시됩니다. 이는 성능 검증 결과 화면의 예시입니다.

11.각 측정마다 새로운 1 µL 분주를 사용하고 각 측정 후 양쪽 받침대를 step 10 to measure the PV-1 solution nine more times using a new step 10세척하여 PV-1 용액을 9번 더 측정하기 위해 step 10 을 반복합니다. 각 측정이 끝날 때마다, 새로운 샘플 결과가 화면에 추가됩니다.

열 번째 측정이 완료되면, 성능 검증의 전체 결과를 포함한 메시지가 표시됩니다. 아래는 테스트 통과 후 나타나는 예시입니다. OK(확인)을 선택하여 결과 요약을 자세히 확인할 수 있습니다.

화면을 왼쪽으로 스와이프하면 10개의 샘플 결과 요약을 확인할 수 있습니다.

화면을 다시 왼쪽으로 스와이프하면 전체 테스트 결과와 함께 추가 측정 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

12.테스트가 완료되면 End Experiment(실험 종료) 선택 및 3~5 µL의 DI H2O.로 받침대를 세척하십시오.

테스트 완료 후, 결과는 History(이력)에서 확인할 수 있습니다 (아래의 예시 참조). 자세한 내용은 기기의 식별자 관리를 참조하십시오.

성능 검증 결과 해석법

테스트의 전체 결과는 녹색 "Pass(통과)"/ 주황색 "Conditional Pass"(조건부 통과)"/ 빨간색 "Fail(실패)"로 화면 상단에 표시됩니다.

•결과가 사양에 부합하지 않을 경우, PV-1 용액 2 µL씩 분주하여 절차를 반복하십시오.

•2 µL 분주로도 결과가 사양을 충족하지 못할 경우,당사에 문의해 주십시오.

•조건부 통과는 기기가 공장출고 사양에서 다소 벗어나 있으나, 아직 실패하지는 않았음을 의미합니다 조건부 통과의 경우, 해당 결과가 사용자의 의도된 목적에 적합한지 여부를 최종 사용자가 판단해야 합니다.