설정

홈 화면의 Acclaro Pro 탭에서 해당 애플리케이션을 선택하면 dsDNA Pro, ssDNA Pro 또는 RNA Pro 설정 화면이 나타납니다. dsDNA Pro, ssDNA Pro 또는 RNA Pro 설정을 표시하려면, dsDNA Pro, ssDNA Pro 또는 RNA Pro 측정 화면에서 을 선택하십시오.

설정 | 사용 가능한 옵션 | 설명
--- | --- | ---
자동 이름 지정 | 켜짐 또는 꺼짐 | 활성화되면, 각 샘플에는 "sample"이라는 기본 이름과 순서대로 샘플 번호가 부여됩니다. 예를 들어, 첫 번째 샘플은 "Sample 1", 다음은 "Sample 2" 등으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 편집할 수 있으며, 모든 샘플의 이름은 덮어쓸 수 있습니다.
기준선 교정 | 켜짐 또는 꺼짐 기준선 교정 파장은 nm 단위로 입력하거나 기본값(340 nm)을 사용하십시오. | 선택적 사용자 정의 기준선 교정. 활성화되면, 소프트웨어는 지정된 기준선 교정 파장에서 측정된 흡광도 값을, 샘플 스펙트럼의 모든 파장에서의 흡광도 값에서 차감하여, 빛 산란 입자에 의한 오프셋(상쇄)을 교정합니다. 그 결과, 지정된 기준선 교정 파장에서 샘플 스펙트럼의 흡광도는 0이 됩니다.