보고된 결과

단백질 및 라벨 측정 화면(로컬 제어)

측정된 각 샘플에 대해, 이 애플리케이션은 흡광도 스펙트럼과 결과 요약을 보여줍니다. 아래는 NanoDrop Ultra 로컬 제어 소프트웨어의 측정 화면 예시입니다.

알림 •850 nm에서 기준선 교정이 수행됩니다(샘플 스펙트럼의 모든 파장의 흡광도 값에서 850 nm의 흡광도 값이 차감됨). •마이크로 부피 흡광도 측정 및 비표준 큐벳으로 수행된 측정은 10.0 mm 경로 길이에 상응하도록 정규화됩니다.

단백질 및 라벨 측정 화면(PC 제어)

측정된 샘플에 대해, 이 애플리케이션은 흡광도 스펙트럼과 결과 요약을 보여줍니다. PC 제어 소프트웨어의 측정 화면 레이아웃은 로컬 제어 화면과 약간 다릅니다. 예시는 측정 화면 표시 옵션을 참조하십시오.

보고된 값

각 측정 후에 나타나는 초기 화면(이전 이미지 참조)은 보고된 값의 요약을 보여줍니다. 모든 보고된 값을 보려면 샘플 행을 길게 누르십시오. 다음은 한 예시입니다.

단백질 및 라벨 애플리케이션에 대한 보고된 값

•#(샘플 번호)

•날짜(샘플 측정이 수행된 날짜 및 시간)

•샘플 이름

•단백질 농도

•위치

•A280

•A260/A280

•염료 이름, 농도 및 흡광도

•라벨 정도

•모니터링 된 파장

•사용된 경로 길이

•질량 소광 계수(1% 용액)

•몰 소광 계수

•분자량(kDA)

•샘플 유형

•분석 교정

•경사 염료 교정

•교반기

•히터

•측정 온도

•목표 온도

관련 주제

•기본 기기 작동

•단백질 및 라벨 계산