설정

Protein BCA Setup 화면은 홈 화면의 Proteins 탭에서 애플리케이션을 선택하면 나타납니다. Protein BCA 설정을 표시하려면 Protein BCA 측정 화면에서 설정 아이콘 을 선택하십시오.

알림 표준 물질을 측정할 때, 애플리케이션 측정 화면 상단의 목록 상자를 변경하여 Curve Type(곡선 유형) 설정을 편집할 수 있습니다. 애플리케이션 설정 화면에서 표준 물질의 농도 값을 편집할 수 있습니다. Measure Samples(샘플 측정)을 선택한 후에는 이러한 설정을 변경할 수 없습니다.

설정 | 사용 가능한 옵션 | 설명
--- | --- | ---
자동 이름 지정 | 켜짐 또는 꺼짐 | 활성화되면, 각 샘플에는 "sample"이라는 기본 이름과 순서대로 샘플 번호가 부여됩니다. 예를 들어, 첫 번째 샘플은 "Sample 1", 다음은 "Sample 2" 등으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 편집할 수 있으며, 모든 샘플의 이름은 덮어쓸 수 있습니다.
기준선 교정 | 켜짐 또는 꺼짐 기준선 교정 파장은 nm 단위로 입력하거나 기본값(340 nm)을 사용하십시오. | 선택적 사용자 정의 기준선 교정. 활성화되면, 소프트웨어는 지정된 기준선 교정 파장에서 측정된 흡광도 값을, 샘플 스펙트럼의 모든 파장에서의 흡광도 값에서 차감하여, 빛 산란 입자에 의한 오프셋(상쇄)을 교정합니다. 그 결과, 지정된 기준선 교정 파장에서 샘플 스펙트럼의 흡광도는 0이 됩니다.
곡선 유형 |  | 표준 농도 값을 기반으로 표준 곡선을 생성하는 데 사용되는 방정식 유형을 지정하십시오. 사용 가능한 옵션: –선형: 모든 측정된 표준 물질을 기반으로 선형 최소 제곱 회귀선을 그립니다(기준 측정값 및 최소 하나의 표준 물질 필요). –보간법: 모든 측정된 표준 물질을 연결하는 일련의 직선을 그립니다(기준 측정값 및 최소 하나의 표준물질 필요). –2차 다항식: 모든 측정된 표준 물질을 사용하여 2차 최소 제곱 다항 회귀선을 그립니다(기준 측정값 및 최소 두 개의 표준 물질 필요) –3차 다항식: 모든 측정된 표준 물질을 사용하여 3차 최소 제곱 다항 회귀선을 그립니다(기준 측정값 및 최소 두 개의 표준 물질 필요)
반복 |  | 기준 또는 동일한 표준 물질이나 샘플의 측정 횟수를 입력하면, 해당 측정값이 평균화되어 연관된 농도 값을 산출합니다. 참고: 첫 번째 표준 물질이 측정된 후에는 반복 설정을 변경할 수 없습니다.
표준 물질 |  | 각 표준 물질의 실제 농도 값을 입력하십시오. 참고: 농도 값은 어떤 순서로든 입력할 수 있지만, 표준 물질은 입력된 순서대로 측정되어야 합니다. 이전에 측정된 표준 물질도 사용하려면, Load Standards(표준 불러오기)를 선택하십시오.