Lowry 단백질

정제되지 않은 단백질 샘플의 총 단백질 농도를 폴린-시오칼테우 비색 검출 시약을 사용하여 측정합니다. Lowry 단백질 측정 보고된 결과 설정 검출 한계 |

Lowry 단백질 어세이의 이론

Lowry 단백질 어세이는 알칼리성 용액에서 단백질과 황산구리가 반응하여, 이로 인해 사중 구리-단백질 복합체를 형성하는 과정을 포함합니다. 폴린-시오칼테우 시약은 이러한 킬레이트화된 구리 복합체의 양에 비례하여 효과적으로 환원됩니다. 수용성 청색 반응 생성물은 650 nm에서 측정되며, 405 nm에서의 흡광도 값을 사용하여 기준선이 교정됩니다. 폴린-시오칼테우 시약과 CuSO4의 사전 제조 키트는 당사 또는 현지 유통업체를 통해 구매할 수 있습니다.

단백질 어세이 키트 및 프로토콜

모든 표준 물질 및 샘플(미지 샘플)에 대해서는 어세이 키트 제조업체의 권장 사항을 따르십시오. 어세이 과정 전반에 걸쳐 각 샘플이 동일한 시간과 온도에 노출되도록 하십시오.

Lowry 단백질 표준 곡선

비색 단백질 분석에는 표준 곡선이 필요합니다.

•각 실험마다 표준 곡선이 요구됩니다. 애플리케이션 설정 화면에서 Setup standards(표준 설정) 옵션을 선택하여 새로운 표준 곡선을 실행하거나, Load Standards(표준 불러오기)를 선택하여 이전에 실행한 실험에서 표준 곡선을 불러올 수 있습니다.

자세한 내용은 표준 곡선 작업을 참조하십시오.