설정

홈 화면의 Acclaro Pro 탭에서 해당 애플리케이션을 선택하면 올리고 DNA Pro 또는 올리고 RNA Pro 설정 화면이 나타납니다. Oligo Pro settings(올리고 Pro 설정)을 표시하려면, 올리고 Pro 측정 화면에서 을 선택하십시오.

설정 | 사용 가능한 옵션 | 설명
--- | --- | ---
자동 이름 지정 | 켜짐 또는 꺼짐 | 활성화되면, 각 샘플에는 "sample"이라는 기본 이름과 순서대로 샘플 번호가 부여됩니다. 예를 들어, 첫 번째 샘플은 "Sample 1", 다음은 "Sample 2" 등으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 편집할 수 있으며, 모든 샘플의 이름은 덮어쓸 수 있습니다.
올리고 시퀀스 | DNA의 경우: G, A, T 및 C 키를 사용하여 DNA 염기 시퀀스를 지정합니다. RNA의 경우: G, A, U 및 C 키를 사용하여 RNA 염기 시퀀스를 지정합니다. | DNA 또는 RNA 염기 시퀀스를 지정하십시오. 해당 키를 탭하거나 클릭하십시오. PC 제어 소프트웨어에서는 키보드를 사용하여 염기 시퀀스를 직접 입력하거나, 다른 애플리케이션에서 복사한 시퀀스를 붙여넣을 수도 있습니다.
|  | 시퀀스에 염기가 추가될 때마다 소프트웨어는 다음을 계산합니다. •인자. 수정된 Beer의 법칙 방정식에서 올리고뉴클레오타이드 농도를 계산하는 데 사용되는 상수. 소광 계수 및 경로 길이를 기반으로 함: f = 1/(e260 * b) 여기에서: f= 인자 e = 260 nm에서의 몰 소광 계수(단위: ng-cm/µL) b = 샘플 경로 길이(단위: cm, NanoDrop Ultra 기기로 측정된 핵산의 경우 0.1 cm)
|  | •사용자가 정의한 염기 시퀀스를 기반으로 계산된 올리고의 분자량. •염기의 수를 입력합니다. •몰 소광 계수(260 nm). 입력된 염기 시퀀스로부터 계산된 260 nm에서의 올리고 몰 소광 계수(단위: ng-cm/µL). •%GC. 입력된 총 염기 수에서 구아닌 및 시토신 잔기의 백분율.
기준선 교정 | 켜짐 또는 꺼짐 기준선 교정 파장은 nm 단위로 입력하거나 기본값(340 nm)을 사용하십시오. | 지정된 기준선 교정 파장에서 측정된 흡광도 값을, 샘플 스펙트럼의 모든 파장에서의 흡광도 값에서 차감하여, 빛 산란 입자에 의한 오프셋을 교정합니다. 그 결과, 지정된 기준선 교정 파장에서 샘플 스펙트럼의 흡광도는 0이 됩니다. 팁: 샘플에 340 nm에서 빛을 흡수하는 변형이 있는 경우, 다른 교정 파장을 선택하거나 기준선 교정을 해제하십시오.

관련 주제

•기기 설정