보고된 결과

올리고 DNA 측정 화면(로컬 제어)

측정된 각 샘플에 대해, 올리고 DNA 및 올리고 RNA 애플리케이션은 UV 흡광도 스펙트럼과 결과 요약을 보여줍니다. 이는 NanoDrop Ultra 로컬 제어 소프트웨어의 측정 화면 예시입니다.

1측정된 올리고: TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT

알림 마이크로 부피 흡광도 측정 및 비표준 큐벳으로 수행된 측정은 10.0 mm 경로 길이에 상응하도록 정규화됩니다.

올리고 DNA 또는 올리고 RNA 측정 화면(PC 제어)

측정된 각 샘플에 대해, 올리고 DNA 및 올리고 RNA 애플리케이션은 UV 흡광도 스펙트럼 보고 결과를 보여줍니다. PC 제어 소프트웨어의 측정 화면 레이아웃은 로컬 제어 화면과 약간 다릅니다. 예시는 측정 화면 표시 옵션을 참조하십시오.

보고된 값

각 측정 후에 나타나는 초기 화면(이전 이미지 참조)은 보고된 값의 요약을 보여줍니다. 모든 보고된 값을 보려면 샘플 행을 길게 누르십시오. 다음은 한 예시입니다.

•#(샘플 번호)

•날짜(샘플 측정이 수행된 날짜 및 시간)

•샘플 이름

•핵산 농도

•A260/A280

•A260/A230

•A260

•A280

•인자

•기준선 교정

•올리고 시퀸스

•위치

•사용된 경로 길이

•모니터링 된 파장

•교반기

•히터

•측정 온도

•목표 온도

알림 DNA와 RNA를 구성하는 다섯 가지 뉴클레오타이드는 매우 다양한A260/ A280 비율을 나타냅니다. 자세한 정보는 올리고 순도 비율을 참조하십시오.

관련 주제

•기본 기기 작동

•올리고 계산