dsDNA 형광 또는 RNA 형광 측정

dsDNA 형광 애플리케이션 및 RNA 형광 애플리케이션을 NanoDrop Ultra 형광 어세이와 함께 사용하여 dsDNA 또는 RNA 샘플을 정량합니다. 이러한 애플리케이션은 핵산 농도를 보고합니다. NanoDrop Ultra dsDNA 광범위(BR), 및 RNA 광범위(BR) 형광 어세이는 표적 분자에 결합할 때만 형광을 발하는 선택적 염료를 포함합니다.

시작하기 전에..

NanoDrop Ultra 기기로 받침대 측정을 하기 전에, 기기의 암을 들어 올리고 상부 및 하부 받침대를 세척하십시오. 최소한, 새 실험실용 와이프로 받침대를 닦으십시오. 자세한 내용은 받침대 세척을 참조하십시오.표준 곡선 작업하기 시 사용 가능한 옵션에 대한 자세한 정보는 Working with standard curves(표준 곡선 작업하기)를 참조하십시오.

유의사항 •기기 위나 기기 근처에서 분무기나 스프레이 병을 사용하지 마십시오. 액체가 기기 내부로 흘러 들어가 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다. •받침대에서 불화수소산(HF)을 사용하지 마십시오. 플루오르화물 이온은 석영섬유 광케이블을 영구적으로 손상시킵니다.

샘플 및 표준 물질 준비

어세이 표준 물질 및 샘플 준비에 대한 지침은 사용 중인 어세이와 함께 제공된 지침을 참조하십시오.

형광을 사용한 핵산 표준 물질 및 샘플 측정

1.홈 화면에서 Fluorescence(형광) 탭을 선택하고 측정할 샘플에 따라 dsDNA Fluorescence(dsDNA 형광) 또는 RNA Fluorescence(RNS 형광)를 선택하십시오.

2.원하는 경우 setup options(설정 옵션)를 구성하고 Save(저장)을 선택합니다.

3.표준 물질 측정.

알림 표준 물질 측정이 완료된 후, 원하는 경우 화면 상단에서, 을 선택하여, 각 샘플에 대한 샘플 대 반응 부피 옵션을 변경할 수 있습니다.

a.Standard #1이 포함된 준비된 어세이 튜브에서 2 µL를 하부 받침대에 피펫팅하고 암을 내리십시오.

•Auto-Measure(자동 측정)가 켜져 있는 경우 , 암을 내리면 측정이 자동으로 시작됩니다.

•Auto-Measure(자동 측정)가 꺼져 있는 경우 , 암을 내리고 Measure(측정)을 선택하여 측정을 시작합니다.

알림 각 측정마다 항상 새로운 분주 2 µL를 사용하십시오.

b.측정이 완료된 후, 건조된 실험실용 와이프를 사용하여 상부 및 하부 받침대에서 샘플을 제거하십시오.

c.반복 설정이 1보다 큰 경우, 모든 반복이 완료될 때까지 측정을 반복하십시오.

d.추가 반복 측정을 포함하여 Standard #2에 대해 위의 하위 단계를 반복하십시오.

e.표준 물질 및 모든 반복 측정이 완료되면, 표준 물질을 재측정하거나 샘플 측정을 시작하는 옵션이 포함된 메시지가 나타납니다.

f.표준 물질 측정이 모두 끝나면, Measure Samples(샘플 측정)을 선택하십시오.

4.샘플 측정.

a.화면 상단의 박스를 선택하여 샘플 ID를 입력하거나 편집하고, 새로운 샘플 이름을 입력하십시오.

b.해당 샘플이 포함된 어세이 튜브에서 2 µL를 하부 받침대에 피펫팅하고 암을 내리십시오.

•Auto-Measure(자동 측정)가 켜져 있는 경우 , 암을 내리면 측정이 자동으로 시작됩니다.

•Auto-Measure(자동 측정)가 꺼져 있는 경우 , 암을 내리고 Measure(측정)을 선택하여 측정

알림 각 측정마다 항상 새로운 분주 2 µL를 사용하십시오.

을 시작합니다.

c.샘플 측정이 완료되면 보고된 값이 표시됩니다(다음 섹션 참조).

d.측정이 완료된 후, 건조된 실험실용 와이프를 사용하여 상부 및 하부 받침대에서 샘플을 제거하십시오.

e.하위 단계를 반복하여 나머지 모든 샘플을 측정하십시오(화면의 안내를 따르십시오).

f.샘플 측정이 모두 끝나면, End Experiment(실험 종료)를 선택하십시오.

5.암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오.