설정

UV-Vis 애플리케이션을 홈 화면의 More Apps(추가 앱) 탭에서 선택하면 UV-Vis 설정 화면이 나타납니다. UV-Vis 측정 화면에서 UV-Vis 설정을 표시하려면, 다음아이콘 을 선택합니다.

설정 | 사용 가능한 옵션 | 설명
--- | --- | ---
자동 이름 지정 | 켜짐 또는 꺼짐 | 활성화되면, 각 샘플에는 "sample"이라는 기본 이름과 순서대로 샘플 번호가 부여됩니다. 예를 들어, 첫 번째 샘플은 "Sample 1", 다음은 "Sample 2" 등으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 편집할 수 있으며, 모든 샘플의 이름은 덮어쓸 수 있습니다.
모니터된 파장 | 190 nm와 850 nm 사이에서 최대 40개의 파장을 입력합니다. | 실행시 측정되어 보고될 사용자정의 파장. 처음 3개의 입력된 파장에 대한 흡광도 값은 측정 화면에 표시됩니다. 6개 모니터링된 파장에 대한 흡광도 값은, 측정 화면에서 왼쪽으로 스와이프하면 데이터 테이블에 표시됩니다. 모든 모니터링된 파장은 샘플 행을 길게 누르면 샘플 세부 정보 화면에 표시됩니다(추가 사용자 정의 파장에 대한 흡광도값을 표시하려면 화면을 위로 스크롤 합니다). 참고 : 기준선 교정을 선택한 경우 표시된 모든 흡광도 값은 교정된 값입니다.
분석 파장 | 켜짐 또는 꺼짐 분석 교정 파장(nm)을 입력하거나 기본값(220 nm)을 사용하십시오. | 이 파장은 소프트웨어가 경로 길이의 선택을 결정하는 데 사용됩니다. 분석 파장이 활성화된 경우 자동 경로 길이를 사용할 수 없습니다.
자동 경로 길이 | 켜짐 또는 꺼짐 (받침대 측정에만 영향을 미침) | 선택 가능한 자동 경로 길이 선택. 소프트웨어가 검출기 포화를 방지하기 위해 고농도 샘플에 대해 최적의(더 짧은) 받침대 경로 길이를 사용할 수 있도록 합니다(자세한 내용은 검출 한계 참조). •이 옵션을 선택하면 220 nm와 850 nm 사이의 어떤 파장이든 10mm 등가 흡광도 값이 12.5 이상일 경우 더 짧은 경로 길이가 사용됩니다. 190 nm와 219 nm 사이의 파장의 경우, 더 짧은 경로 길이로의 변화는 이 범위의 모든 파장이 10 mm 등가 흡광도 값이 10 이상일 경우 발생합니다. •선택을 해제하면 받침대 경로 길이가 모든 파장에서 10 mm로 제한됩니다. 참고 : 두 경우 모두 표시된 흡광도 값은 10 mm의 경로 길이 등가로 정규화되었습니다.
기준선 교정 | 켜짐 또는 꺼짐 기준선 교정 파장은 nm 단위로 입력하거나 기본값(750 nm)을 사용하십 시오. | 선택적 사용자 정의 기준선 교정. 지정된 기준선 교정 파장에서 측정된 흡광도 값을, 샘플 스펙트럼의 모든 파장에서의 흡광도 값에서 차감하여, 빛 산란 입자에 의한 오프셋을 교정하는 데 사용할 수 있습니다. 그 결과, 지정된 기준선 교정 파장에서 샘플 스펙트럼의 흡광도는 0이 됩니다.