강도 점검

기기의 내부 구성 요소의 작동을 확인하기 위해, 6개월마다 강도 점검을 수행하는 것이 권장됩니다. 이 테스트는 제논 광원에서 기기를 통과하는 빛의 강도를 측정하여 처리량, 파장 정확도 및 편향이 사양 내에 있는지를 확인합니다. 이 테스트는 받침대 및 큐벳 광학 경로를 이용하여 자동으로 수행됩니다.

필요한 소모품

•보풀이 없는 실험실용 와이프

강도 점검 실행 방법

1.기기의 암을 들어올리고, 새 실험실용 와이프로 상부 및 하부 받침대를 세척하십시오.

2.큐벳 홀더에서 큐벳을 제거하십시오.

3.암을 내리십시오.

4.홈 화면에서 Diagnostics(진단) 아이콘, 을 선택한 다음, Intensity Check(강도 점검)를 선택하십시오.

5.NanoDrop Ultrac 또는 NanoDrop Ultrac FL을 사용하는 경우, 테스트할 경로를 선택하십시오.

–화면 상단의 드롭다운 메뉴를 사용하여 Pedestal(받침대) 또는 Cuvette
(큐벳)을 선택하십시오.

6.Measure(측정)를 탭하거나 선택한 후, 측정이 완료될 때까지 기다리십시오.

이는 NanoDrop Ultra 로컬 제어 소프트웨어에서 일반적으로 나타나는 강도 점검 결과 화면의 예시입니다.

7.강도 점검을 재실행하려면 Measure(측정)을 선택하십시오.

8.종료되면 End Experiment(실험 종료)를 선택하십시오.

테스트 완료 후, 결과는 History(이력)에서 확인할 수 있습니다 (아래의 예시 참조). 자세한 내용은 기기의 식별자 관리를 참조하십시오.

강도 점검 결과 해석법

이러한 지표들 중 하나일 경우:

•UV

•가시적

•편차

위에서 보인 녹색 점검 표시 대신 주황색 느낌표가 있는 경우,받침대를 탈염수로 세척한 후 IntensityCheck(강도 점검)를 다시 실행하십시오. PC 제어 소프트웨어를 사용하는 경우, 결과 표의 상태 열에 각 기준에 대한 "Pass"(통과) 또는 "Fail"(실패)가 표시되며, 옆 열에는 관련 세부 사항이 표시됩니다.

Bias(편향) 지표 옆에 주황색 느낌표가 나타나거나 상태가 Fail(실패)로 표시된 경우, 실내 온도가 기기의 온도 사양 범위 내에 있는지 확인하십시오.

Intensity Check(강도 점검)가 다시 실패하는 경우, 당사에 문의해주십시오.