이더넷 연결 설정

기기의 이더넷 포트는 기기와 활성 네트워크 벽 단자 사이의 유선 연결을 설정하는 데 사용할 수 있습니다.

기기가 네트워크 벽 단자에 연결되어 있는 경우, 데이터 파일을 네트워크 위치로 내보낼 수 있으며, 예를 들어 다른 컴퓨터로 전송하는 용도로 사용할 수 있습니다. 데이터 내보내기 시 작업자가 선택할 수 있도록, 여러 네트워크 경로를 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 내보내기 설정을 참조하십시오. 연결된 네트워크에 인터넷 액세스가 있는 경우, 클라우드 내보내기 설정 및 온라인 소프트웨어 업데이트 사용 기능이 활성화됩니다.

필요 부품:

•차폐된(핀 배열 동일) 이더넷 케이블(CAT5e 이상 권장)

이더넷 연결 설정

1.이더넷 케이블의 한쪽 끝을 기기 후면 패널의 이더넷 포트에 연결하십시오.

2.이더넷 케이블의 다른 쪽 끝을 활성 네트워크 벽 단자에 연결하십시오.

3.이더넷 연결을 통해 네트워크가 연결되면, 화면 상단에 Ethernet Connectivity
(이더넷 연결) 아이콘이 나타납니다.