보고된 결과

Pierce 660 단백질 측정 화면(로컬 제어 소프트웨어)

측정된 각 샘플과 표준 물질에 대해, 이 애플리케이션은 가시 흡광도 스펙트럼과 결과 요약을 보여줍니다. NanoDrop Ultra 로컬 제어 소프트웨어 안의 측정 화면에서(또는 History(이력)에서) 왼쪽으로 스와이프하여 표준 곡선 또한 확인할 수 있습니다.

알림 •750 nm에서 기준선 교정이 수행됩니다(샘플 스펙트럼의 모든 파장의 흡광도 값에서 750 nm의 흡광도 값이 차감됨). •마이크로 부피 흡광도 측정 및 비표준 큐벳으로 수행된 측정은 10.0 mm 경로 길이에 상응하도록 정규화됩니다.

NanoDrop Ultra PC 제어 소프트웨어를 사용할 때는, Curve(곡선)를 선택하여 표준 곡선을 확인합니다.

Pierce 660 단백질 측정 화면(PC 제어)

측정된 각 샘플과 표준 물질에 대해, 이 애플리케이션은 가시 흡광도 스펙트럼과 결과 요약을 보여줍니다. PC 제어 소프트웨어의 측정 화면 레이아웃은 로컬 제어 화면과 약간 다릅니다. 예시는 측정 화면 표시 옵션을 참조하십시오.

Pierce 660 단백질 표준 곡선 화면

표준 곡선 화면은 측정된 표준 물질, 계산된 표준 곡선 및 선택된 샘플의 측정된 흡광도와 계산된 농도 간의 관계를 그래프로 보여줍니다. 수평선은 Y축의 샘플 흡광도 값을 표준 곡선과 연결합니다. 수직선은 그 지점을 X축의 샘플 농도값과 연결합니다.

R2값은 표준 곡선이 표준 데이터 포인트에 얼마나 잘 맞는지를 나타냅니다(1.0은 완벽하게 일치; 모든 포인트가 정확히 곡선 위에 있음).

NanoDrop Ultra PC 제어 소프트웨어를 사용할 때는, Curve(곡선)를 선택하여 표준 곡선을 확인합니다.

보고된 값

각 측정 후에 나타나는 초기 화면과 표준 물질 화면(이전 이미지 참조)은 보고된 값의 요약을 보여줍니다. 모든 보고된 값을 보려면 샘플 행을 길게 누르십시오. 다음은 한 예시입니다.

관련 주제

•표준 곡선 예시

•기본 기기 작동

•A280 단백질 계산