맞춤형 시험법 관리

Custom Methods 애플리케이션을 사용하여 NanoDrop Ultra 로컬 또는 PC 제어 소프트웨어를 이용해 생성한 사용자 정의 방법을 실행하십시오. 맞춤형 시험법은 표준 물질을 사용하거나 사용하지 않고도 만들 수 있습니다.

맞춤형 시험법 생성

사용자 정의 설정으로 샘플 측정을 수행하기 위한 시험법을 생성하십시오.

1.홈 화면에서 More Apps(더 많은 앱) 탭을 선택한 다음, Custom Methods(맞춤형 시험법)를 선택하십시오.

2.을 선택하여다음 중 하나를 선택하십시오.

–공식(시험법에 표준 물질이 없는 경우)

–표준 곡선(시험법에 표준 물질이 있는 경우)

3.공식 시험법 생성 창에서 시험법 이름을 입력합니다.

4.원하는 경우 시험법에 대한 상세 설명을 입력합니다.

5.시험법의 결과를 계산하고 보고하는 방법을 지정하십시오.

–시험법에 표준 물질이 없는 경우 분석 물질의 인자 또는 소광 계수를 입력 탭 내에서 지정합니다(흡광도 측정값만 보고하려면 "1"을 입력)

–시험법에 표준 물질이 있는 경우, 각 표준 물질의 이름과 농도를 입력하고 곡선 맞춤 유형을 Standards(표준) 탭 내에서 선택합니다.

또는 표준 곡선을 로드하십시오.

6.필요에 따라 나머지 맞춤형 설정을 입력하거나 선택합니다.

7.Save(저장)을 선택합니다.

알림 시험법의 오류는 방법 편집기 화면 하단에 주황색 텍스트로 나열됩니다. 시험법을 저장하기 전에 오류를 해결해야 합니다.

맞춤형 시험법 보기 또는 편집

1.맞춤형 시험법 화면에서, 원하는 시험법 옆에 있는 편집 을 선택합니다.

2.편집 선택

3.원하는 대로 시험법 설정을 보고 조정하십시오.

4.저장 선택

맞춤형 시험법 복사

기존 방법과 유사한 맞춤형 방법을 만들려면, 기존의 시험법을 열고 변경한 다음, Save As(다른 이름으로 저장)를 선택하고 새 이름을 입력하십시오.

맞춤형 시험법 복사

1.맞춤형 시험법 화면에서, 원하는 시험법 옆에 있는 복사 를 선택합니다.

2.편집 선택

3.원하는 대로 시험법 설정을 보고 조정하십시오.

4.시험법 이름 및 설명을 입력합니다.

5.Save As(다른 이름으로 저장)를 선택합니다.

6.시험법에 대한 새 파일 이름을 입력하고 저장을 클릭하십시오.

맞춤형 시험법 내보내기

맞춤형 시험법을 내보내 다른 NanoDrop Ultra 기기나 NanoDrop Ultra PC 제어 소프트웨어를 실행하는 다른 컴퓨터에서 실행하고 측정 결과를 저장할 수 있습니다.

1.맞춤형 시험법 화면에서, 원하는 사용자 시험법 옆에 있는 편집 을 선택합니다.

2.Export를선택합니다(시험법이 유효하지 않은 경우, 오류 메시지가 표시됩니다. 시험법을 내보내기 전에 오류를 수정해야 합니다).

3.드롭다운 메뉴에서 내보낼 수 있는 위치를 선택하고 Export를 선택하십시오
(시험법은 고유 형식의 시험법 파일(*.method 파일 확장자)로 내보내집니다).

시험법을 다른 NanoDrop Ultra 기기 또는 NanoDrop Ultra PC 제어 소프트웨어로 전송하려면, USB 메모리 장치에 시험법 파일을 복사한 다음 시험법을 로드하십시오(자세한 내용은 맞춤형 시험법 가져오기 참조).

맞춤형 시험법 가져오기

시험법 설정을 편집하기 위해 NanoDrop Ultra 소프트웨어를 실행하는 컴퓨터로 맞춤형 시험법을 다시 가져옵니다.

1.맞춤형 시험법 화면에서 Import(가져오기)를 선택합니다.

2.".method" 파일을 찾아 선택하십시오.

3.Import(가져오기)를 선택합니다(가져온 시험법은 시험법 선택 목록의 끝에 추가됩니다).

알림 NanoDrop 웹사이트에서 다운로드한 맞춤형 시험법은 .zip 파일 확장자를 가지며, 소프트웨어가 맞춤형 시험법으로 인식하기 전에 타사의 압축 파일 해제 프로그램을 사용하여 추출해야 합니다.

맞춤형 시험법 삭제

1.맞춤형 시험법 화면에서, 원하는 사용자 시험법 옆에 있는 편집 을 선택합니다.

2.Delete(삭제)를 선택합니다.

3.확인 메시지 후, Yes(예)를 선택합니다.

표준 곡선 로드

1.맞춤형 시험법 화면에서 Load Standard(표준 불러오기)를 선택합니다.

2. 원하는 이전에 실행된 표준 곡선을 선택한 다음 Load(불러오기)를 선택합니다.

측정 화면이 로드된 표준 곡선과 함께 열립니다. 블랭크 처리를 한 다음 샘플 측정을 시작할 수 있습니다.