설정

Protein A205 Setup 화면은 홈 화면의 Proteins 탭에서 애플리케이션을 선택하면 나타납니다. A205 단백질 설정을 표시하려면 Protein A205 측정 화면에서 설정 아이콘 을 선택하십시오.

단백질 A205 애플리케이션은 단백질 분석을 위한 다양한 방법 옵션을 제공합니다.

설정 | 사용 가능한 옵션 | 질량 소광 계수(L/gm-cm) | 설명
--- | --- | --- | ---
방법 | 31 | 31 | 다음과 같이 가정: 205 nm에서 e0.1% (1 mg/mL) = 31
| Scopes 방식 | 27 + 120 * (A280/A205) | 다음과 같이 가정: 205nm에서 e0.1% (1 mg/mL) = 27 + 120 * (A280/A205)
| 기타 단백질 (e 1%) | 사용자 입력 질량 소광 계수 | 단백질이 알려진 질량 소광 계수(e)를 가지고 있다고 가정합니다. 1 mg/mL(e0.1%) 단백질 용액에 대한 질량 소광 계수를 L/gm-cm 단위로 입력하십시오.
자동 이름 지정 | 켜짐 또는 꺼짐 | 해당 없음 | 활성화되면, 각 샘플에는 "sample"이라는 기본 이름과 순서대로 샘플 번호가 부여됩니다. 예를 들어, 첫 번째 샘플은 "Sample 1", 다음은 "Sample 2" 등으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 편집할 수 있으며, 모든 샘플의 이름은 덮어쓸 수 있습니다.
기준선 교정 | 켜짐 또는 꺼짐 기준선 교정 파장은 nm 단위로 입력하거나 기본값 (340 nm)을 사용하십시오. | 해당 없음 | 지정된 기준선 교정 파장에서 측정된 흡광도 값을, 샘플 스펙트럼의 모든 파장에서의 흡광도 값에서 차감하여, 빛 산란 입자에 의한 오프셋을 교정합니다. 그 결과, 지정된 기준선 교정 파장에서 샘플 스펙트럼의 흡광도는 0이 됩니다. 팁: 샘플에 340 nm에서 빛을 흡수하는 변형이 있는 경우, 다른 교정 파장을 선택하거나 기준선 교정을 해제하십시오.