전기 요구사항 및 안전

시스템에 공급되는 전원은 전용의, 중단되지 않는 공급원에서 제공되어야 합니다. 전원은 전압 강하, 과도 스파이크, 주파수 이동 및 신뢰할 수 있는 성능을 저해하는 기타 라인 장애가 없어야 합니다.

현장의 전력 품질에 문제가 의심되거나, 시스템이 중공업 환경에 설치될 예정인 경우, 설치 전 전력 품질 감사를 권장합니다. 자세한 정보는 당사 또는 현지 전기 당국에 문의하십시오.

|  | 주의 감전 위험 방지. •적절한 측정 장치를 사용하는 자격을 갖춘 담당자만이 라인 전압, 전류 및 주파수를 점검해야 합니다. •이 기호가 표시된 구성품은 당사의 교육을 받은 인증된 서비스 담당자만이 정비를 수행해야 합니다. •시스템 구성품의 보호 덮개가 손상된 것으로 보이는 경우, 시스템을 끄고 의도치 않은 작동으로부터 보호하십시오. 배송 후에는 항상 수송 중 스트레스로 인한 보호 덮개의 손상 여부를 확인하십시오. •이 기기를 모든 전압 공급원으로부터 연결을 해제한 뒤에도 콘덴서는 최대 30초 동안 충전된 상태로 유지되어 감전을 일으킬 수 있습니다. •액체가 기기 내부로 유입될 수 있는 모든 표면 위로 흐르지 않도록 하십시오. •기기 덮개를 벗기려고 시도하지 마십시오.

접지

|  | 주의 감전 위험 방지. 사용되는 모든 벽면 콘센트에 접지를 해야 합니다. 접지는 주 배전함에서 지면으로 연결된, 전류가 흐르지 않는 도선이어야 합니다.