보고된 결과

맞춤형 인자 측정 화면(로컬 제어)

측정된 각 샘플에 대해, 이 애플리케이션은 흡광도 스펙트럼과 결과 요약을 보여줍니다. 이는 NanoDrop Ultra 로컬 제어 소프트웨어의 화면 예시입니다.

알림 마이크로 부피 흡광도 측정 및 비표준 큐벳으로 수행된 측정은 10.0 mm 경로 길이에 상응하도록 정규화됩니다.

맞춤형 인자 측정 화면(PC 제어)

측정된 각 샘플과 표준 물질에 대해, 이 애플리케이션은 흡광도 스펙트럼과 결과 요약을 보여줍니다. PC 제어 소프트웨어의 측정 화면 레이아웃은 로컬 제어 화면과 약간 다릅니다. 예시는 측정 화면 표시 옵션을 참조하십시오.

보고된 값

각 측정 후에 나타나는 초기 화면(이전 이미지 참조)은 보고된 값의 요약을 보여줍니다. 모든 보고된 값을 보려면 샘플 행을 길게 누르십시오. 다음은 한 예시입니다.