큐벳 측정을 위한 모범 사례

•큐벳 측정의 경우 기기 암은 올리거나 내릴 수 있습니다. •10 mm, 5 mm, 2 mm 또는 1 mm 큐벳을 사용하십시오. •각 측정 후에는 큐벳을 세척하고 건조시키십시오. •결과에 영향을 미칠 수 있는 스크래치와 지문이 없는 큐벳을 사용하십시오. •분석 파장이 UV 범위(<340 nm)인 샘플을 측정하려면 석영 큐벳 또는 UV 등급의 플라스틱 큐벳을 사용하십시오. •마이크로, 세미 마이크로, 울트라 마이크로 큐벳은 마스킹되어 있어야 합니다. •큐벳에 기기의 광학경로를 덮을 수 있을 만큼 충분한 양의 블랭킹 또는 샘플 용액을 채웁니다(2 mm 샘플 빔의 광학 경로 높이는 큐벳 바닥에서 8.5 mm 위에 있음). •기기 암을 들어 올리고 큐벳 홀더에 이물질이 없는지 확인하십시오. •석영 또는 마스킹된 플라스틱 큐벳을 삽입할 때, 큐벳의 빛경로가 기기의 빛경로와 일치하도록 정렬하십시오. |

큐벳을 사용하여 샘플을 측정하는 방법

유의사항 •액체가 쏟아져 기기에 손상이 발생하지 않도록, 액체가 담긴 용기를 기기에서 먼 곳에 보관하십시오. •기기 위나 기기 근처에서 분무기나 스프레이 병을 사용하지 마십시오. 액체가 기기 내부로 흘러 들어가 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다.

| 1.애플리케이션 중 하나를 열고 Save(저장)를 선택하십시오. 2.드롭다운에는 기본적으로 Pedestal(받침대)가 선택되어 있으며, 드롭다운을 열고 Cuvette(큐벳)을 선택하여 큐벳 모드로 전환하십시오. 변경 사항을 적용하려면 드롭다운을 닫아야 합니다.
| 3.큐벳 옵션을 지정하십시오. –Pathlength(경로 길이)는 큐벳의 경로 길이(너비)로 설정하십시오(사양은 큐벳 제조업체 참조). –원하는 경우 Stir Speed(교반 속도) 및 heater(히터)를 설정하십시오. –창을 닫으려면 박스 외부의 아무 곳이나 선택하십시오.
| 4.블랭크 측정: –깨끗하고 건조한 큐벳에 기기의 광학경로를 덮을 수 있을 만큼 블랭킹 용액을 채웁니다. –기기 암을 들어 올리고 블랭킹 큐벳을 큐벳 홀더에 삽입하여, 큐벳의 빛경로가 기기의 빛경로와 정렬되도록 합니다. –Blank(블랭크)를 선택하고 측정이 완료될 때까지 기다리십시오.
| 5.샘플 측정: –깨끗한 큐벳에 샘플 용액을 같은 높이로 채우십시오 –블랭킹 큐벳을 샘플 큐벳으로 교체하되, 빛경로가 정확히 정렬되었는지 확인하십시오. –Measure(측정)을 선택합니다. –측정이 완료될 때까지 기다리십시오. –큐벳을 제거하십시오. –제조업체의 사양에 따라 큐벳을 세척하십시오.