형광 표지된 샘플 측정

형광 측정기 애플리케이션을 사용하여 형광 표지된 다양한 샘플에서 방출되는 형광을 측정합니다. 이 애플리케이션은 dsDNA 형광 및 RNA 형광 애플리케이션과 기능이 유사하며, 생성된 표준 곡선을 사용하여 측정된 샘플의 농도를 결정합니다. 이 애플리케이션은 NanoDrop Ultra BR 형광 어세이 외에 추가 어세이의 사용을 허용합니다.

시작하기 전에..

NanoDrop Ultra 기기로 받침대 측정을 하기 전에, 기기의 암을 들어 올리고 상부 및 하부 받침대를 세척하십시오. 최소한, 새 실험실용 와이프로 받침대를 닦으십시오. 자세한 내용은 받침대 세척을 참조하십시오.

유의사항 •기기 위나 기기 근처에서 분무기나 스프레이 병을 사용하지 마십시오. 액체가 기기 내부로 흘러 들어가 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다. •받침대에서 불화수소산(HF)을 사용하지 마십시오. 플루오르화물 이온은 석영섬유 광케이블을 영구적으로 손상시킵니다.

샘플 및 표준 물질 준비

어세이 표준 물질 및 샘플 준비에 대한 지침은 사용 중인 어세이와 함께 제공된 지침을 참조하십시오.

'표준 곡선 작업하기' 섹션을 참조하여 표준 곡선을 생성할 때 사용할 수 있는 옵션에 대한 자세한 정보를 확인하세요.

형광을 이용하여 형광 표지된 표준 물질 및 샘플 측정

1.홈 화면에서 Fluorescence(형광)탭을 선택한 다음, Fluorometer(형광 측정기)를 선택하십시오.

2.여기 LED 옵션(청색 또는 적색) 중 하나를 선택하십시오.

3.원하는 경우 setup options(설정 옵션)를 구성하고 Save(저장)을 선택합니다.

4.표준 물질 측정.

a.기준 물질이 포함된 어세이 튜브에서 2 µL를 하부 받침대에 피펫팅하고 암을 내리십시오. 기준 물질에는 분석 대상 물질이 전혀 포함되지 않아야 합니다.

•Auto-Measure(자동 측정)가 꺼져 있는 경우 , 암을 내리고 Measure(측정)을 선택하여 측정을 시작합니다.

•Auto-Measure(자동 측정)가 켜져 있는 경우 , 암을 내리면 측정이 자동으로 시작됩니다.

알림 각 측정마다 항상 새로운 분주 2 µL를 사용하십시오.

b.측정이 완료된 후, 건조된 실험실용 와이프를 사용하여 상부 및 하부 받침대에서 샘플을 제거하십시오.

c.반복 설정이 1보다 큰 경우, 모든 반복이 완료될 때까지 측정을 반복하십
시오.

–Standard #1 및 모든 나머지 표준 물질에 대해 위의 하위 단계를 반복하고 각각의 추가 반복 측정을 포함하십시오.

–모든 표준 물질과 반복 측정이 완료되면, 표준 물질 재측정, 더 많은 표준 물질 불러오기 또는 샘플 측정을 시작하는 옵션이 포함된 메시지가 나타납니다.

–표준 물질 측정이 모두 끝나면, Measure Samples(샘플 측정)을 선택하십시오.

5.샘플 측정:

a.화면 상단의 박스를 선택하여 샘플 ID를 입력하거나 편집하고, 새로운 샘플 이름을 입력하십시오.

b.해당 샘플이 포함된 어세이 튜브에서 2 µL를 하부 받침대에 피펫팅하고 암을 내리십시오.

•Auto-Measure(자동 측정)가 꺼져 있는 경우, 암을 내리고 Measure(측정)을 선택하여 측정을 시작합니다.

•Auto-Measure(자동 측정)가 켜져 있는 경우 , 암을 내리면 측정이 자동으로 시작됩니다.

알림 각 측정마다 항상 새로운 분주 2 µL를 사용하십시오.

c.샘플 측정이 완료되면, 표준 곡선과 보고된 값이 표시됩니다(다음 섹션
참조).

d.측정이 완료된 후, 건조된 실험실용 와이프를 사용하여 상부 및 하부 받침대에서 샘플을 제거하십시오.

e.하위 단계를 반복하여 나머지 모든 샘플을 측정하십시오(화면의 안내를 따르십시오).

f.샘플 측정이 모두 끝나면, End Experiment(실험 종료)를 선택하십시오.

6.암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오.

관련 주제

•핵산 측정의 모범 사례

•마이크로 부피 샘플 측정

•마이크로 부피 측정을 위한 모범 사례

•기본 기기 작동