받침대 이미지 점검

샘플 칼럼이 비어 있거나 기포가 있는 등의 오류를 모니터링하는 기기의 칼럼 센서가 제대로 작동하는지 확인하기 위해, 주기적으로 Pedestal Image Check(받침대 이미지 점검)를 실행하십시오. 받침대 이미지 점검은 일상적인 품질 관리 용도로 사용할 수 있습니다. 또한, 검출 시스템 구성 요소에 오류가 발생한 경우 중요한 진단 정보를 제공합니다.

필요한 소모품

•보풀이 없는 실험실용 와이프

받침대 이미지 확인 실행 방법

1.기기의 암을 들어올리고, 새 실험실용 와이프로 상부 및 하부 받침대를 세척하십시오.

2.암을 내리십시오.

3.기기 홈 화면에서 Diagnostics(진단) 을 선택한 후, Pedestal Image Check(받침대 이미지 점검)를 선택하십시오.

4.Measure(측정)을 선택합니다.

기기가 받침대 위치 및 이미지 품질을 확인하는 일련의 테스트를 실행합니다. 측정이 완료된 후에는 화면에 결과가 표시됩니다. 결과 화면 상단에 "Pass
(통과)"가 표시되면, 기기가 받침대 이미지 점검을 통과한 것입니다.

5.종료되면 End Experiment(실험 종료)를 선택하십시오.

받침대 이미지 점검 결과 해석법

Pedestal Image Check(받침대 이미지 점검) 결과가 "Fail(실패)"로 표시되면, 화면에 표시된 지침을 따라 문제를 해결하십시오. Pedestal Image Check(받침대 이미지 점검)를 재실행합니다. 기기가 다시 실패하는 경우, 당사에 문의해 주십시오.