기기 오염 제거

위험 물질이 포함된 샘플로 측정한 후와 유지보수나 수리를 위해 기기를 당사에 반환하기 전에, 기기의 오염을 제거하십시오.

알림 기기의 유지보수 또는 수리가 필요한 경우, 당사에 문의하시거나 현지 유통업체에 문의하십시오.

알림 •받침대에서 불화수소산(HF)을 사용하지 마십시오. 플루오르화물 이온은 석영섬유 광케이블을 영구적으로 손상시킵니다. •액체가 쏟아져 기기에 손상이 발생하지 않도록, 액체가 담긴 용기를 기기에서 먼 곳에 보관하십시오. •기기 위나 기기 근처에서 분무기나 스프레이 병을 사용하지 마십시오. 액체가 기기 내부로 흘러 들어가 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다. •HCl, 알코올, 표백제, 아세톤 또는 기타 용매를 분리막에 1분 이상 방치하지 마십시오. 그럴 경우 밀봉 상태가 느슨해질 수 있습니다. 분리막이 느슨해진 경우, 당사에 문의하십시오.

필요한 소모품

•보풀이 없는 실험실용 와이프

•탈염수(DI H2O)

•0.5% 차아염소산나트륨 용액(상업용 표백제를 1:10으로 희석한 용액, 새로 준비한 것)

•피펫터

받침대 오염 제거 방법

1.기기의 암을 들어올리고, 새 실험실용 와이프로 상부 및 하부 받침대를 세척하십 시오. 2.하부 받침대에 희석된 표백 용액(필요한 소모품 참조) 2~3 µL을 피펫으로 떨어뜨립니다. 3.암을 내리고 2~3분 기다립니다. 4.암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오. 5.하부 받침대에 DI H2O 3~5 µL를 피펫으로 떨어뜨립니다. 6.암을 내리고 2~3분 기다립니다. 7.암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오. |

기기 외부 표면의 오염 제거 방법

1.깨끗하고 부드러운 천 또는 실험실용 와이프를 희석된 표백 용액에 적셔(필요한 소모품 참조), 기기 외부 표면을 부드럽게 닦아냅니다.

2.DI H2O로 적신 깨끗한 천이나 와이프를 사용하여 표백제 용액을 제거합니다.