받침대 리컨디셔닝

받침대 표면은 시간이 경과함에 따라, 특히 이소프로필 알코올이나 Bradford 시약과 같은 계면활성제 또는 세제를 포함된 용액으로 측정한 후에는 "컨디셔닝"된 성질을 잃을 수 있습니다. 컨디셔닝 되지 않은 받침대는 하부 받침대 위의 액적이 "펴지게" 만들어, 암을 내렸을 때 적절한 액체 컬럼을 형성하지 않게 됩니다. 그 결과 스펙트럼이 "거칠게" 또는 "들쭉날쭉하게" 보일 수 있습니다.

샘플이 받침대 위에서 편평하게 펴지거나(둥근 방울을 형성하거나 "구슬처럼 모이는" 대신) 측정 중 액체 컬럼이 끊어지는 경우, 받침대를 리컨디셔닝하십시오.

컨디셔닝되지 않은 받침대 (액적이 퍼짐) | 적절히 컨디셔닝된 받침대 (액적이 구슬처럼 모임)

필요한 소모품

•보풀이 없는 실험실용 와이프

•PR-1 받침대 리컨디셔닝 키트 (본사 또는 현지 유통업체에서 구매 가능)

•보정된 정밀 피펫터(0~2 µL)

•압축 공기

받침대 리컨디셔닝 방법

| 1.PR-1 화합물의 용기를 열고, 제공된 도구를 사용하여 핀 머리 크기만한 양의 화합물을 덜어냅니다. 2.리컨디셔닝 화합물을 상부 및 하부 받침대 표면에 얇고 고르게 도포하십시오. PR-1 화합물이 마를 때까지 30초 기다립니다.
| 3.깨끗한 실험실용 와이프를 4등분으로 접어서 각 받침대 표면을 강하게 닦아냅니다. 주의: 상부 받침대를 세척할 때 기기의 암이 손상되지 않도록 한 손으로 암을 지지해 주십시오. 팁: 와이프에 검은색 잔여물이 묻어 나오는 것은 정상입니다. 4.모든 잔여물이 제거되고 받침대가 깨끗하게 세척될 때까지 새로 접은 와이프로 3단계를 반복합니다. 5.압축 공기를 사용하여 받침대에 남아 있는 모든 종이 잔여물을 제거하십시오.
| 6.하부 받침대에 DI H2O 1 µL를 피펫으로 떨어뜨립니다. DI H2O는 "구슬처럼 모이거나" 둥근 물방울 형성해야 합니다.

팁 PR-1 받침대 리컨디셔닝 화합물은 받침대를 리컨디셔닝하는 가장 쉬운 방법입니다. PR-1 키트가 없는 경우, 다음 단계를 따르십시오. 1.기기의 암을 들어올리고, 하부 받침대에 0.5M 염산 3 µL를 피펫으로 떨어뜨립니다. 2.암을 내리고 2~3분 기다립니다. 3.암을 들어 올리고 새 실험실용 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오. 4.하부 받침대에 DI H2O 3 µL를 피펫으로 떨어뜨립니다. 5.암을 내리고 2~3분 기다립니다. 6.암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오. 주의: 상부 받침대를 세척할 때 기기의 암이 손상되지 않도록 한 손으로 암을 지지해 주십시오. 7.깨끗한 실험실용 와이프를 4등분으로 접어서 각 받침대 표면을 최소 50회 이상 강하게 닦아냅니다. 8.압축 공기를 사용하여 받침대에 남아 있는 모든 종이 잔여물을 제거하십시오.