핵산 측정의 모범 사례

•핵산 샘플을 측정하기 전에 분리 및 정제하여 불순물을 제거하십시오. 샘플에 따라 불순물에는 DNA, RNA, 유리 뉴클레오티드, 단백질, 일부 완충용액 구성 요소 및 염료가 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 샘플 준비를 참조하십시오.

알림 구아니딘, 페놀 및 EDTA와 같은 추출 시약은 230 nm와 280 nm 사이에서 흡광도를 나타내며, 샘플에 존재할 경우(잔류량이라도) 측정 결과에 영향을 미칩니다.

•샘플 흡광도가 기기의 흡광도 검출 한계 내에 있는지 확인하십시오.

•분석 물질을 재현탁하는 데 사용한 것과 동일한 완충용액을 이용하여 블랭킹하십시오. 블랭킹 용액은 분석 물질 용액과 유사한 pH와 이온 강도를 가져야 합니다.

•완충용액의 흡광도 기여도를 평가하기 위해 블랭킹 사이클을 실행하십시오. 완충용액이 분석 파장(일반적으로 260 nm)에서 또는 그 근처에서 강한 흡광도를 나타내는 경우, 다른 완충용액이나 애플리케이션을 선택해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 블랭킹 사이클 실행을 참조하십시오.

•마이크로 부피 측정의 경우:

–받침대 표면이 적절히 세척 및 컨디셔닝되어 있는지 확인하십시오.

–가능하다면, 유전체 DNA 또는 람다 DNA와 같이 고농도이거나 분자량이 큰 샘플은 63°C(145°F)로 가열한 후, 부드럽지만 충분히 볼텍싱하여 측정하십시오. 혼합 및 피펫팅 시 기포가 생기지 않도록 하십시오.

–마이크로 부피 측정을 위한 모범 사례를 따르십시오.

–1~2 µL 부피의 샘플을 사용하십시오. 자세한 내용은 권장 샘플 부피를 참조하십시오.

•큐벳 측정의 경우(NanoDrop UltraC 및 NanoDrop UltraC FL 기기 전용), 호환되는 큐벳을 사용하고 큐벳 측정의 모범 사례를 따르십시오.

관련 주제

•마이크로 부피 샘플 측정

•큐벳을 사용한 샘플 측정

•마이크로 부피 측정을 위한 모범 사례

•큐벳 측정을 위한 모범 사례

•샘플 및 블랭크 준비

•기본 기기 작동