블랭킹 사이클 실행

다음을 확인하기 위해 블랭킹 사이클을 실행하십시오.

•기기가 정상적으로 작동하고 있음(평평한 기준선 유지)

•받침대가 깨끗함(즉, 받침대에 말라 붙은 샘플 잔여물이 없음)

•샘플 분석에 사용될 완충용액의 흡광도 기여도

필요한 소모품

•보풀이 없는 실험실용 와이프

•0-2 µL 교정된 정밀 피펫터(저잔류 팁)

•평가용 완충용액

블랭킹 사이클 실행 방법

유의사항 •기기 위나 기기 근처에서 분무기나 스프레이 병을 사용하지 마십시오. 액체가 기기 내부로 흘러 들어가 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다. •받침대에서 불화수소산(HF)을 사용하지 마십시오. 플루오르화물 이온은 석영섬유 광케이블을 영구적으로 손상시킵니다.

1.홈 화면에서 애플리케이션을 선택하고 설정을 저장하십시오. 2.기기의 암을 들어올리고, 새 실험실용 와이프로 상부 및 하부 받침대를 세척하십시오. 3.물 블랭크 측정: –1 µL 탈염수(DI H2O)를 정확히 하부 받침대에 피펫팅하고 암을 내리십시오. –Blank(블랭크)를 선택하고 측정이 완료될 때까지 기다리십시오. –암을 들어 올리고 새 실험실용 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오. 4.완충용액 측정: –완충용액 1-2 µL를 받침대에 피펫팅하고 암을 내리십시오. –샘플 측정 시작: –Auto-Measure(자동 측정)이 켜져 있는 경우, 암을 내리십시오. –Auto-Measure(자동 측정)가 꺼져 있는 경우, 암을 내린 후 Measure(측정)을 선택하십 시오. –측정이 완료될 때까지 기다리십시오. 결과 스펙트럼은 분석 파장에서 기준선으로부터 0.02 A(또는 사용된 애플리케이션에 따라 0.04) 이상 변동해서는 안 됩니다. 스펙트럼이 이러한 기준을 충족하지 않는 경우, 2~4단계를 반복하십시오. 스펙트럼이 여전히 기준을 벗어나는 경우, 블랭킹 문제 해결 방법을 참조하십시오. 5.블랭킹 사이클을 마치면 End Experiment(실험 종료)를 선택하십 시오. 6.암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오. |