받침대 세척

오염 물질의 잔존 및 교차오염을 방지하기 위해, 첫 번째 블랭크 또는 샘플 측정 전과 각 측정 종료 시에 받침대를 세척하십시오. 정기적인 유지보수를 위해 추가 세척(아래 참조) 또는 리컨디셔닝이 필요할 수 있습니다.

알림 •받침대에서 불화수소산(HF)을 사용하지 마십시오. 플루오르화물 이온은 석영섬유 광케이블을 영구적으로 손상시킵니다. •액체가 쏟아져 기기에 손상이 발생하지 않도록, 액체가 담긴 용기를 기기에서 먼 곳에 보관하십시오. •기기 위나 기기 근처에서 분무기나 스프레이 병을 사용하지 마십시오. 액체가 기기 내부로 흘러 들어가 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다. •하부 받침대 주변의 분리막은 기기에 영구적으로 부착되어 있으므로 제거하지 마십시오. •HCl, 알코올, 표백제, 아세톤 또는 기타 용매를 분리막에 1분 이상 방치하지 마십시오. 그럴 경우 밀봉 상태가 느슨해질 수 있습니다. 분리막이 느슨해진 경우, 당사에 문의하십시오.

알림 세제나 이소프로필 알코올이 포함된 용액은 받침대의 상태를 손상시킬 수 있습니다. 이러한 용액이 샘플 분석에 필요한 경우, 즉시 DI H2O 3~5 µL를 사용하여 세척하십시오.

필요한 소모품 •보풀이 없는 실험실용 와이프 •탈염수(DI H2O) •철저한 세척이 필요한 경우: PR-1 키트 또는 0.5M 염산 측정 사이의 받침대 세척 기기의 암을 들어올리고, 새 실험실용 와이프로 상부 및 하부 받침대를 세척하십시오. 사용자 변경 시 받침대 세척 1.암을 들어 올리고 새 실험실용 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십 시오. 2.하부 받침대에 DI H2O 3~5 µL를 피펫으로 떨어뜨립니다. 3.암을 내리고 2~3분 기다립니다. 4.암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오. 팁: 철저한 세척이 필요한 경우 (예: 받침대에 남아 있는 마른 샘플을 제거하는 경우), PR-1 화합물을 사용하여 받침대를 세척하고 리켠디셔닝하십시오. PR-1 화합물이 없는 경우, 위의 절차에서 DI H2O 대신 0.5M 염산을 사용할 수 있으며, 이후 DI H2O 3 µL로 마무리할 수 있습니다. |