설정

Pierce 660 단백질 설정 화면은 홈 화면의 Proteins 탭에서 애플리케이션을 선택하면 나타납니다. Pierce 660 단백질 설정을 표시하려면, Pierce 660 단백질 측정 화면에서 설정 아이콘 을 선택하십시오.

알림 표준 물질을 측정할 때, 애플리케이션 측정 화면 상단의 목록 박스를 변경하여 Curve Type(곡선 유형) 설정을 편집할 수 있습니다. 애플리케이션 설정 화면에서 표준 물질의 농도 값을 편집할 수 있습니다. Measure Samples(샘플 측정)을 선택한 후에는 이러한 설정을 변경할 수 없습니다.

설정 | 사용 가능한 옵션 | 설명
--- | --- | ---
자동 이름 지정 | 켜짐 또는 꺼짐 | 활성화되면, 각 샘플에는 "sample"이라는 기본 이름과 순서대로 샘플 번호가 부여됩니다. 예를 들어, 첫 번째 샘플은 "Sample 1", 다음은 "Sample 2" 등으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 편집할 수 있으며, 모든 샘플의 이름은 덮어쓸 수 있습니다.
기준선 교정 | 켜짐 또는 꺼짐 기준선 교정 파장은 nm 단위로 입력하거나 기본값(340 nm)을 사용하십시오. | 선택적 사용자 정의 기준선 교정. 활성화되면, 소프트웨어는 지정된 기준선 교정 파장에서 측정된 흡광도 값을, 샘플 스펙트럼의 모든 파장에서의 흡광도 값에서 차감하여, 빛 산란 입자에 의한 오프셋(상쇄)을 교정합니다. 그 결과, 지정된 기준선 교정 파장에서 샘플 스펙트럼의 흡광도는 0이 됩니다.
곡선 유형 |  | 표준 농도 값을 기반으로 표준 곡선을 생성하는 데 사용되는 방정식 유형을 지정하십시오. 사용 가능한 옵션: –선형: 모든 측정된 표준 물질을 기반으로 선형 최소 제곱 회귀선을 그립니다(기준 측정값 및 최소 하나의 표준 물질 필요). –보간법: 모든 측정된 표준 물질을 연결하는 일련의 직선을 그립니다(기준 측정값 및 최소 하나의 표준물질 필요). –2차 다항식: 모든 측정된 표준 물질을 사용하여 2차 최소 제곱 다항 회귀선을 그립니다(기준 측정값 및 최소 두 개의 표준 물질 필요) –3차 다항식: 모든 측정된 표준 물질을 사용하여 3차 최소 제곱 다항 회귀선을 그립니다(기준 측정값 및 최소 두 개의 표준 물질 필요)
반복 |  | 기준 또는 동일한 표준 물질이나 샘플의 측정 횟수를 입력하면, 해당 측정값이 평균화되어 연관된 농도 값을 산출합니다. 참고: 첫 번째 표준 물질이 측정된 후에는 반복 설정을 변경할 수 없습니다.
표준 물질 |  | 각 표준 물질의 실제 농도 값을 입력하십시오. 참고: 농도 값은 어떤 순서로든 입력할 수 있지만, 표준물질은 입력된 순서대로 측정되어야 합니다. 이전에 측정된 표준 물질도 사용하려면, Load Standards(표준 불러오기)를 선택하십시오. 이전에 측정한 표준 물질의 흡광도 값을 입력하고자 하는 경우, 해당 체크박스를 선택하고 모든 표준 물질에 대한 흡광도 값을 입력하십시오.