큐벳 점검

Cuvette 모드를 사용 시 광도 정확도가 규격 내에 있는지 확인하기 위해, 6개월마다 Cuvette Check(큐벳 점검) 테스트를 실행하는 것이 권장됩니다. 이 모듈은 NanoDrop UltraC 및 NanoDrop Ultrac FL 기기에서만 사용 가능합니다.

필요한 소모품

•NanoDrop 기기 전용 큐벳 적격성 평가 필터 키트(PN 840-257300)

•NIST 추적 인증 10% 투과율(590 nm) 중성 밀도 필터

•NIST 추적 인증 50% 투과율(590 nm) 중성 밀도 필터

Cuvette Check(큐벳 점검) 실행 방법

1.홈 화면에서 Diagnostics(진단)을 선택한 후, Cuvette Check. (큐벳 점검)를 선택하십시오.

큐벳 적격성 평가 필터 키트의 일련번호와 각 필터의 590nm에서의 목표 흡광도 값의 입력을 요청하는 메시지가 표시됩니다.

2.적격성 평가 필터 키트의 일련번호와 각 필터의 로트별 590 nm에서의 목표 흡광도를 각각의 박스에 입력하십시오. 로컬 기기 소프트웨어를 사용하는 경우, 각 항목 입력 후 Done(완료)을 선택하여 숫자 키패드 창을 닫으십시오.

이 정보는 큐벳 적격성 평가 필터 키트와 함께 제공된 보정 인증서에서 확인할 수 있습니다.

3.모든 값을 입력한 후, Run(실행)을 선택하십시오.

4.큐벳 홀더가 비어 있고 장애물이 없는지 확인하십시오.

5.큐벳 홀더에 큐벳이 없는 상태에서, Blank(블랭크)를 선택하여 블랭크 측정 값을 기록합니다. 블랭크 필터는 필요하지 않습니다.

6.50%T 필터를 정확한 방향으로 큐벳 홀더에 장착하고, Measure(측정)을 선택하십시오.

–조립품에 새겨진 화살표는 광경로의 방향을 나타냅니다.

7.10%T 필터를 정확한 방향으로 큐벳 홀더에 장착하고, Measure(측정)을 선택하십시오.

8.각 측정 후, 소프트웨어는 결과 테이블에 측정된 필터의 결과를 녹색 체크 표시(통과) 또는 적색 X(실패)와 함께 표시합니다. 두 필터 모두 통과한 경우, 전체 결과로 "Pass(통과)"가 표시됩니다.

이는 NanoDrop Ultra 로컬 제어 소프트웨어에서 나타나는 Cuvette Check(큐벳 점검) 결과 화면의 예시입니다.

9.하나 또는 두 개의 필터가 Fail(실패)한 경우, 큐벳 점검도 실패하게 됩니다. 큐벳 점검이 실패한 경우, 즉시 테스트를 반복하십시오.

10.종료되면End Experiment(실험 종료)를 선택하십시오. 큐벳 홀더에 남아 있는 필터는 제거합니다.

테스트 완료 후, 결과는 History(이력)에서 확인할 수 있습니다 (아래의 예시 참조). 자세한 내용은 기기에서기기의 식별자 관리를 참조하십시오.

큐벳 점검 결과 해석법

기기가 큐벳 점검을 2회 이상 실패하는 경우, 당사에 문의해 주십시오.