맞춤형 시험법을 사용한 측정

사용자 정의 애플리케이션을 사용하여 생성된 맞춤형 시험법을 생성하고 실행합니다. 자세한 내용은 맞춤형 시험법 생성참조.

시작하기 전에...

NanoDrop Ultra 기기로 받침대 측정을 하기 전에, 기기의 암을 들어 올리고 상부 및 하부 받침대를 세척하십시오. 최소한, 새 실험실용 와이프로 받침대를 닦으십시오. 자세한 내용은 받침대 세척 섹션을 참조하십시오.

유의사항 •기기 위나 기기 근처에서 분무기나 스프레이 병을 사용하지 마십시오. 액체가 기기 내부로 흘러 들어가 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다. •받침대에서 불화수소산(HF)을 사용하지 마십시오. 플루오르화물 이온은 석영섬유 광케이블을 영구적으로 손상시킵니다.

절차

1.홈 화면에서 More Apps(더 많은 앱) 탭을 선택한 다음, Custom Methods
(맞춤형 시험법)를 선택하십시오.

2.시험법 선택 창에서, 실행할 시험법을 선택합니다.

선택한 시험법에 대한 정보가 시험법 세부 정보 창에 나타납니다.

3.을 선택합니다.

4.NanoDrop Ultrac 또는 NanoDrop Ultrac FL 모델을 사용하는 경우, 올바른 측정 경로를 선택하십시오.

–큐벳을 사용할 경우, 화면 상단의 드롭다운 메뉴에서 Cuvette(큐벳)을 선택하면 큐벳 설정이 표시됩니다. 원하는 경로 길이, 교반 속도 및 가열을 선택한 후 드롭다운 메뉴를 닫으십시오.

–받침대를 사용하여 측정하는 경우, 화면 상단 설정에서 Pedestal(받침대)을 선택된 상태로 유지하십시오.

5.화면의 지시에 따라 샘플을 측정하십시오.