Diagnostics Schedule (Harmonogram diagnostyki)

Opcja harmonogramu diagnostyki umożliwia użytkownikom ustawienie określonych odstępów czasu otrzymywania powiadomień, zapewniając terminowe wykonywanie kontroli diagnostycznych przyrządu. Spektrofotometry i fluorometry NanoDrop Ultra śledzą datę i godzinę ostatniego pomiaru wszystkich dostępnych funkcji diagnostycznych, zapewniając zautomatyzowany, niezawodny system do utrzymania optymalnej wydajności instrumentu.

Aby włączyć harmonogram diagnostyki

1. Na ekranie głównym należy wybrać ikonę Diagnostics (Diagnostyka) , a następnie Diagnostics Schedule (Harmonogram diagnostyki).

2. Należy użyć przełącznika obok opcji Harmonogram diagnostyki, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

3. Po włączeniu tej opcji należy użyć pola wprowadzania obok opcji Expiration interval (Odstęp czasu do wygaśnięcia), aby zdefiniować liczbę dni (90–999), które upłyną, zanim test diagnostyczny zostanie uznany za nieważny.

Po wygaśnięciu testu diagnostycznego, uruchomiony zostanie alert, aby powiadomić użytkownika. Poniżej pokazano przykład takiego powiadomienia.