Export Settings (Ustawienia eksportu)

Dostępne są następujące opcje:

Network Paths (Ścieżki sieciowe)

Należy użyć tej zakładki, aby określić jedną lub więcej ścieżek sieciowych do eksportowania pozyskanych danych, gdy instrument jest podłączony do sieci (połączenie może być przewodowe lub bezprzewodowe). Ścieżki sieciowe zdefiniowane w tym miejscu pojawią się w menu rozwijanym USB/Network path (USB/Ścieżka sieciowa) podczas eksportowania danych, zarówno z okna History (Historia), jak i End Experiment (Zakończ eksperyment) po zakończeniu pomiaru.

Add Network path (Dodaj ścieżkę sieciową)

1. Należy wybrać , aby dodać nowe pole wpisu dla ścieżki sieciowej. Każdy wpis będzie miał unikalny identyfikator.

2. Należy wprowadzić ścieżkę sieciową w następującym formacie: \\Adres IP serwera lub nazwa serwera\Nazwa udostępnionego dysku\Nazwa katalogu na dysku udostępnionym. (z poziomu sterowania lokalnego, należy wybrać pole, aby wyświetlić klawiaturę, następnie wybrać przycisk Done [Gotowe], aby zamknąć klawiaturę).

3. Należy wprowadzić unikalną nazwę ścieżki, która pojawi się w rozwijanym menu USB/Network path (USB/Ścieżka sieciowa) podczas eksportowania danych.

Test Network path (Testowanie ścieżki sieciowej)

1. Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy wybrać w celu potwierdzenia połączenia i uzyskania dostępu do lokalizacji sieciowej.

2. Należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło dla sieci, z którą użytkownik chce się połączyć i wybrać OK.

Edit or Delete Network path (Edycja i usuwanie ścieżki sieciowej)

1. Ścieżkę sieciową i nazwę ścieżki można edytować w dowolnym momencie, zaznaczając poszczególne pola i wprowadzając niezbędne zmiany.

2. Należy wybrać po prawej stronie wiersza zawierającego ścieżkę sieciową, aby ją usunąć.

Auto Export (Automatyczny eksport)

Można wybrać ścieżkę dla eksportowanych plików i włączyć/wyłączyć automatyczne eksportowanie po zakończeniu eksperymentów. Network Path (Ścieżka sieciowa) musi zostać skonfigurowana przed włączeniem automatycznego eksportu. Należy wybrać żądaną lokalizację ścieżki sieciowej, typ(y) plików do wyeksportowania i dostosować ustawienia. Po włączeniu, oprogramowanie zapisze kopię eksperymentu w podanych typach plików w określonej lokalizacji.