Regeneracja podstaw

Powierzchnie podstaw mogą z czasem utracić swoje właściwości „przygotowujące”, szczególnie po pomiarach z zastosowaniem alkoholu izopropylowego lub roztworów zawierających środki powierzchniowo czynne lub detergenty, takie jak odczynnik Bradforda. Niezregenerowana podstawa powoduje, że krople na dolnej podstawie „spłaszczają się”, uniemożliwiając prawidłowe uformowanie kolumny cieczy, gdy opuszczane jest ramię. Wynikowe widmo może wyglądać na „szorstkie” lub „postrzępione”.

Jeśli próbki spłaszczają się na podstawce (zamiast „zaokrąglać się” czyli formować wypukłą kroplę) lub kolumna cieczy rozdziela się podczas pomiaru, należy zregenerować podstawy.

Podstawa niezregenerowana (kropla spłaszcza się) | Właściwie zregenerowana podstawa (kropla zaokrągla się)

Niezbędne materiały eksploatacyjne

• niestrzępiące się ściereczki laboratoryjne

• Zestaw PR-1 do regeneracji podstawy (dostępny u nas lub lokalnego dystrybutora)

• skalibrowany pipetor precyzyjny (0–2 µl)

• sprężone powietrze

Aby zregenerować podstawy

| 1. Należy otworzyć pojemnik z preparatem PR-1 i użyć dołączonego aplikatora, aby pobrać objętość preparatu wielkości główki od szpilki. 2. Nałożyć cienką, równomierną warstwę środka regenerującego na powierzchnię górnej i dolnej podstawy. Należy odczekać 30 sekund, aż preparat PR-1 wyschnie.
| 3. Złożyć czystą ściereczkę laboratoryjną dwa razy i użyć jej do energicznego wypolerowania powierzchni każdej podstawy. Uwaga: Należy przytrzymać ramię instrumentu jedną ręką podczas polerowania górnej podstawy, aby uniknąć uszkodzenia ramienia. Wskazówka: Czarny osad na ściereczce jest normalny. 4. Powtórzyć krok 3 z nową złożoną ściereczką, aż wszystkie pozostałości zostaną usunięte, a podstawy będą czyste. 5. Należy użyć sprężonego powietrza, aby usunąć pozostałości papieru z podstaw.
| 6. Odmierzyć pipetą 1 µl DI H2O na dolną podstawę. DI H2O powinna „zaokrąglić się” lub formować wypukłą kroplę.

Wskazówka Środek do regeneracji podstawy PR-1 to najprostszy sposób na jej regenerację. Jeżeli zestaw PR-1 jest niedostępny, należy wykonać następujące kroki: 1. Podnieść ramię instrumentu i odmierzyć pipetą 3 µl 0,5-molowego HCl na dolną podstawę. 2. Opuścić ramię i odczekać 2–3 minuty. 3. Podnieść ramię i wyczyścić obie podstawy nową ściereczką laboratoryjną. 4. Odmierzyć pipetą 3 µl DI H2O na dolną podstawę. 5. Opuścić ramię i odczekać 2–3 minuty. 6. Podnieść ramię i wyczyścić obie podstawy nową ściereczką. Uwaga: Należy przytrzymać ramię instrumentu jedną ręką podczas polerowania górnej podstawy, aby uniknąć uszkodzenia ramienia. 7. Złożyć czystą ściereczkę laboratoryjną dwa razy i użyć jej do energicznego wypolerowania powierzchni każdej podstawy (przynajmniej 50 razy). 8. Należy użyć sprężonego powietrza, aby usunąć pozostałości papieru z podstaw.