Plan konserwacji

Konserwacja codzienna • Czyszczenie podstaw wodą dejonizowaną Regularna konserwacja • Czyszczenie ekranu dotykowego • Czyszczenie i regeneracja podstaw Co 6 miesięcy • Czyszczenie i regeneracja podstaw • Przeprowadzenie kontroli intensywności • Przeprowadzenie weryfikacji wydajności • Przeprowadzenie kontroli wizualnej podstawy • Przeprowadzenie Cuvette Check (Test kuwety) • Przeprowadzenie Fluorescence Performance Check (Kontrola działania fluorescencji) • Przeprowadzenie Acclaro Pro Check (Test Acclaro Pro) • Export Logs (Eksport dzienników systemowych) Jeśli wystąpi problem z systemem, proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi rozwiązywania problemów. Jeśli problem nadal występuje, prosimy o kontakt z nami. Poza obszarem Stanów Zjednoczonych i Kanady, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem. Jeśli instrument wymaga konserwacji lub naprawy, prosimy skontaktować się z nami lub lokalnym dystrybutorem. |