Najlepsze praktyki dotyczące pomiarów UV-Vis

• Należy upewnić się, że absorbancja próbki mieści się w granicach wykrywalności instrumentu.

• Próba pusta z tym samym roztworem buforowym użytym do ponownego zawieszenia analitu będącego przedmiotem zainteresowania. Roztwór do próby pustej powinien mieć podobne pH i siłę jonową jak roztwór analitu.

• Należy wykonać próbę pustą, aby ocenić wpływ absorbancji roztworu buforowego. Jeśli bufor wykazuje silną absorbancję przy lub w pobliżu długości fali analizy, może być konieczne wybranie innego buforu lub funkcji. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Wybór i pomiar próby pustej.

• W przypadku pomiarów mikroobjętości:

–Należy upewnić się, że powierzchnie podstaw są odpowiednio oczyszczone i przygotowane.

–Przed wykonaniem pomiaru należy upewnić się, że próbki są jednorodne. Należy unikać wprowadzania pęcherzyków powietrza podczas mieszania i pobierania próbek.

–Należy postępować zgodnie z najlepszymi praktykami dotyczącymi pomiarów mikroobjętości.

–Należy użyć próbek o objętości 1−2 µl. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Zalecane objętości próbek.

• W przypadku pomiarów z użyciem kuwet (tylko instrumenty NanoDrop UltraC i NanoDrop UltraC FL ) należy używać kompatybilnych kuwet i przestrzegać najlepszych praktyk dotyczących pomiarów prowadzonych z użyciem kuwet.