Najlepsze praktyki dotyczące pomiarów z użyciem kuwety

• Ramię instrumentu może być podniesione lub opuszczone do pomiarów kuwetowych. • Należy używać kuwet 10 mm, 5 mm, 2 mm lub 1 mm. • Wyczyścić i wysuszyć kuwetę po każdym pomiarze. • Należy używać kuwet, które są wolne od zadrapań i unikać odcisków palców, które mogą wpływać na wyniki. • Należy używać kuwet kwarcowych lub plastikowych kuwet UV do pomiaru próbek o długości fali w zakresie ultrafioletu (<340 nm). • Kuwety mikro, półmikro i ultramikro powinny być maskowane. • Kuwety należy napełnić wystarczającą ilością roztworu do próby pustej lub roztworu próbki, aby zakryć ścieżkę optyczną instrumentu (wiązka próbki 2 mm znajduje się 8,5 mm nad dnem kuwety). • Podnieść ramię instrumentu i upewnić się, że uchwyt kuwety jest wolny od zanieczyszczeń. • Podczas instalacji kuwet kwarcowych lub plastikowych z maską należy upewnić się, że ścieżka optyczna kuwety jest dopasowana do ścieżki optycznej instrumentu. |

Aby zbadać próbkę przy użyciu kuwety

UWAGA • Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez rozlane ciecze, pojemniki z nimi należy przechowywać z dala od instrumentu. • Nie należy spryskiwać instrumentu bezpośrednio lub używać spryskiwacza w jego pobliżu, ponieważ płyny mogą przedostać się do jego wnętrza i spowodować trwałe uszkodzenia.

| 1. Należy otworzyć jedną z funkcji i wybrać Save (Zapisz). 2. W menu rozwijanym domyślnie wybrana będzie pozycja Pedestal (Podstawa), należy otworzyć menu rozwijane i wybrać Cuvette (Kuweta), aby przełączyć instrument w tryb kuwety. Następnie należy zamknąć listę rozwijaną, aby zmiana zaczęła obowiązywać.
| 3. Wybrać opcje kuwety: –Ustawić długość ścieżki na wartość (szerokość) kuwety (należy sprawdzić specyfikacje producenta kuwety) –W razie potrzeby ustawić prędkość mieszania i grzałkę –Należy wybrać dowolne miejsce poza polem, aby zamknąć okno
| 4. Pomiar próby pustej: –Napełnić czystą, suchą kuwetę wystarczającą ilością roztworu do próby pustej, aby zakryć drogę optyczną instrumentu –Podnieść ramię instrumentu i włożyć kuwetę do próby pustej do uchwytu, upewniając się, że ścieżka optyczna kuwety jest dopasowana do ścieżki optycznej instrumentu –Wybrać opcję Blank (Próba pusta) i poczekać na zakończenie pomiaru
| 5. Pomiar próbki: –Napełnić czystą kuwetę do tej samej wysokości roztworem próbki –Wymienić kuwetę z próbą pustą na kuwetę z próbką, upewniając się, że ścieżki optyczne są dopasowane –Wybrać opcję Measure (Pomiar) –Poczekać na zakończenie pomiaru –Wyjąć kuwetę –Wyczyścić ją zgodnie ze specyfikacją producenta