Ustawienia

Ustawienia te są dostępne podczas tworzenia metod kinetyki.

Zakładka | Ustawienia | Opis
--- | --- | ---
Nazwa i ustawienia | Method name (Nazwa metody) | Należy podać nazwę metody (nazwa ta pojawia się w polu Kinetics Setup [Konfiguracja kinetyki] po jej zapisaniu).
| Opis | Należy podać szczegółowy opis metody, jeśli jest to potrzebne, np. rodzaj próbek, dodawane odczynniki itp.
| Measurement range (Zakres pomiarowy) | Należy wybrać zakres widma, w którym ta metoda będzie pozyskiwać dane. Dostępne opcje: • Ultra-violet only (Tylko ultrafiolet, 190 nm – 350 nm) • Visible only (Tylko światło widzialne, 350 nm – 850 nm) • Ultra-violet and visible (Ultrafiolet i światło widzialne, 190 nm – 850 nm) • Custom range (Zakres niestandardowy, należy określić punkt początkowy i końcowy w nanometrach) Uwaga: W przypadku pomiarów wykonanych przy użyciu niestandardowych (innych niż 10 mm) kuwet, widma są normalizowane do ekwiwalentu długości ścieżki 10 mm.
| Monitored wavelengths (Monitorowane długości fali) | Należy wprowadzić do 3 długości fal, które mają być mierzone i raportowane w czasie przebiegu. Uwaga: Wszystkie podane długości fal muszą mieścić się w wybranym zakresie pomiarowym.
| Pathlength (Długość ścieżki): | Należy wprowadzić długość ścieżki (szerokość) kuwety przed wykonaniem pomiarów próby pustej lub próbki za pomocą kuwet (proszę sprawdzić specyfikację kuwety u jej producenta)
| Stir Speed (Szybkość mieszania): | W przypadku korzystania z automatycznego mieszania, proszę wrzucić kulkę mikromieszadła do kuwety z próbką i ustawić prędkość mieszania (poziomy od 1 do 9 odpowiadają zakresowi od 10 obr./min do 850 obr./min z kontrolowanym przyrostem od zera)
| Podgrzej kuwetę do 37°C: | Należy wybrać tę opcję, jeśli kuwety z próbkami wymagają podgrzania. Temperatura kuwet zwiększa się od temperatury pokojowej do 37°C z przyrostem 5°C/minutę
Stages and Intervals (Etapy i interwały) | Number of Stages (Liczba etapów) | Można określić do 5 etapów pomiarów kinetycznych. Każdy etap może mieć osobne ustawienia Delay (Opóźnienie), Interval Time (Czasu Interwału) i # Intervals (Ilość interwałów). Uwaga: Wiele pomiarów kinetycznych obejmuje tylko jeden etap. Dodatkowe etapy są konieczne tylko wtedy, gdy potrzebna jest zmiana interwału między etapami lub czasu trwania.
| Time Unit (Jednostka czasu) | Można wybrać unit (jednostkę) dla pomiarów opartych na czasie (sekundy lub minuty).
| Stage 1, 2, etc. (Etap 1, 2, itp.) | Można określić dostępne ustawienia dla każdego etapu: • Delay (Opóźnienie). Określa opóźnienie przed rozpoczęciem etapu. • Interval Time (Czas interwału). Należy określić przerwę pomiędzy pomiarami dokonywanymi na tym etapie (co najmniej 2 sekundy). Pierwszy pomiar ma miejsce na początku etapu (lub po zakończeniu przerwy, jeśli ją ustawiono). Uwaga: Jeśli ustalono dwa lub więcej etapy z opóźnieniem ustawionym na zero, dwa pomiary zostaną przeprowadzone w tym samym czasie (pomiar na początku nowego etapu bezpośrednio pokrywa się z pomiarem na końcu poprzedniego etapu). • # Intervals (Liczba interwałów). Należy określić liczbę pomiarów absorbancji do wykonania na tym etapie. Uwaga: Ponieważ na początku etapu wykonywany jest pierwszy pomiar, liczba pomiarów raportowanych dla każdego etapu będzie równa Liczbie interwałów (# Intervals) plus 1. • Duration (Czas trwania). Odczyt pokazuje całkowity czas wymagany na tym etapie, w tym wszelkie opóźnienia i wszystkie ustawione interwały.
|  | Kolorowe wiersze po prawej stronie (patrz ilustracja poniżej) pokazują czas rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu; kolorowe pola po prawej stronie odpowiadają określonemu opóźnieniu i liczbie interwałów dla każdego etapu. Jeśli nie określono opóźnienia, pomiary absorbancji są wykonywane na początku i na końcu każdego etapu oraz po każdym określonym interwale. Jeśli określono opóźnienie, jak w etapie 3 powyżej, pierwszy pomiar nastąpi na początku pierwszego interwału. Jeśli w powyższym przykładzie jednostką jest sekunda, w sumie 11 pomiarów zostanie wykonanych w następujących momentach w okresie 32 sekund:
|  | • Etap 1: 0, 3, 6 i 9 sekund • Etap 2: 9, 11, 13, 15 i 17 sekund • Etap 3: 22, 27 i 32 sekundy Uwaga: Eksperymenty kinetyczne są ograniczone do 1000 pomiarów. Oznacza to, że całkowita liczba pomiarów dla wszystkich interwałów na wszystkich etapach musi być mniejsza niż 1000. Należy mieć na uwadze dostępne miejsce na dysku instrumentu lub komputera w przypadku prowadzenia dłuższych eksperymentów.

Powiązane tematy

• Instrument Settings (Ustawienia instrumentu)

Zaznaczyć wiersz, aby wybrać pomiar i zaktualizować widmo; wybrać więcej wierszy, aby nałożyć na siebie do szesnastu widm. Zaznaczyć i przytrzymać wiersz, aby wyświetlić szczegóły pomiaru.

Przeciągnąć zakładkę w dół/w górę, aby zobaczyć więcej/mniej danych próbek

Należy wybrać, aby zaktualizować wykres
w celu pokazania zmiany zmierzonej absorbancji w czasie (patrz przykład poniżej)

Należy wybrać, aby zaktualizować wykres w celu pokazania zmierzonej absorbancji w czasie (patrz przykład powyżej)