Środki ostrożności podczas użytkowania

|  | PRZESTROGA Nie wolno zdejmować pokrywy instrumentu. Zdjęcie pokrywy naraża operatora na kontakt z ostrymi krawędziami i delikatnymi kablami światłowodowymi. Gwarancja na instrument zostanie unieważniona, jeśli pokrywa została zdjęta.

Spektrofotometry i fluorometry NanoDrop Ultra są przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych w środowisku spełniającym nasze specyfikacje. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcją przygotowania instrumentu do pracy.

Należy przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia spektrofotometru i fluorometru NanoDrop podczas użytkowania:

• Należy używać uziemionego przewodu zasilającego odpowiedniego dla instalacji elektrycznej w miejscu przeznaczenia instrumentu. Jeśli dostarczony przewód zasilający jest niekompatybilny lub ulegnie uszkodzeniu, prosimy o kontakt z nami.

• Nie wolno zdejmować pokrywy instrumentu.

• Wyświetlacz LCD wykorzystuje poddane obróbce cieplnej, hartowane chemicznie szkło, które jest wytrzymałe i trudne do stłuczenia. Jeśli jednak wyświetlacz ulegnie pęknięciu lub uszkodzeniu, prosimy skontaktować się z nami w celu jego wymiany.

• Należy używać rozpuszczalników kompatybilnych z instrumentem (patrz Materiały niebezpieczne)

• Nie należy używać kwasu fluorowodorowego na podstawach. Jony fluorkowe trwale uszkadzają przewody światłowodowe wykonane z włókna kwarcowego.

• Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez rozlane ciecze, pojemniki z nimi należy przechowywać z dala od instrumentu.

• Nie należy spryskiwać instrumentu bezpośrednio lub używać spryskiwacza w jego pobliżu, ponieważ płyny mogą przedostać się do jego wnętrza i spowodować trwałe uszkodzenia.

• Nie należy próbować zdejmować membrany wokół dolnej podstawy, ponieważ jest ona przymocowana na stałe do instrumentu.

• Nie należy dopuścić do tego, aby kwas chlorowodorowy, alkohol, wybielacz, aceton lub jakikolwiek inny rozpuszczalnik pozostawał na membranie dłużej niż jedną minutę, ponieważ może to spowodować poluzowanie uszczelek. Jeśli membrana poluzuje się, prosimy o kontakt z nami.