Granice wykrywalności

Dolne granice wykrywalności i normy dotyczące odtwarzalności dla oczyszczonych białek BSA i barwników, które są wstępnie zdefiniowane w oprogramowaniu, są podane tutaj. Dolna granica wykrywalności białka BSA i wartości odtwarzalności mają zastosowanie do każdego typu próbki białka. Górne granice wykrywalności zależą od górnej granicy absorbancji instrumentu i współczynników ekstynkcji próbki.

Aby obliczyć górne granice wykrywalności dla innych typów próbek białkowych (innych niż BSA)

Aby obliczyć górną granicę wykrywalności w mg/ml dla białek, należy użyć następującego równania:

(górna granica absorbancjiinstrumentu /masowy współczynnik ekstynkcjipróbki) * 10

Na przykład, jeśli masowy współczynnik ekstynkcji próbki przy 280 nm wynosi 6,7 dla roztworu 1-procentowego (10 mg/mL), równanie wygląda następująco:

(550 / 6,7) * 10 = 820,9 (lub ~820)

Powiązane tematy

• Detection Limits for All Applications (Granice wykrywalności dla wszystkich funkcji)