Materiały niebezpieczne

Wiele standardowych metod spektroskopii opiera się na wykorzystaniu rozpuszczalników. Inne używają próbek korozyjnych lub próbek pod ciśnieniem w stanie gazowym.

Lotne rozpuszczalniki i próbki łatwopalne

|  | PRZESTROGA Należy unikać obrażeń ciała. Nie należy pozostawiać rozpuszczalników ani łatwopalnych próbek w pobliżu instrumentu. Należy upewnić się, że miejsce pracy jest odpowiednio wentylowane.

Kompatybilne rozpuszczalniki

Większość rozpuszczalników typowo stosowanych w laboratoriach nauk przyrodniczych jest kompatybilna z podstawami światłowodowymi wszystkich spektrofotometrów i fluorometrów NanoDrop. Jednak wysokie ciśnienie pary niektórych rozpuszczalników może nie sprzyjać pomiarom małych objętości podczas korzystania z podstawy do pomiarów w przyrządach NanoDrop. Jeśli badane są próbki o wysokim ciśnieniu pary, należy użyć instrumentu z możliwością pomiaru próbek w kuwetach.

Następujące rozpuszczalniki są kompatybilne z podstawami wszystkich instrumentów NanoDrop.

Uwaga Rozlanie tych rozpuszczalników na powierzchnie inne niż podstawy może spowodować uszkodzenie instrumentu.

•metanol | •etanol | •n-propanol
•izopropanol | •butanol | •aceton
•eter | •trichlorometan | •tetrachlorek węgla
•DMSO | •DMF | •acetonitryl
•THF | •toluen | •heksan
•benzen | •wodorotlenek sodu | •podchloryn sodu (wybielacz)
•rozcieńczony kwas chlorowodorowy | •rozcieńczony HNO3 | •rozcieńczony kwas octowy

Zaleca się, aby wszystkie żrące rozpuszczalniki zostały wytarte z podstawy natychmiast po zakończeniu pomiaru. Zaleca się również, aby zakończyć serię pomiarów z próbką diH2O, aby upewnić się, że na podstawie nie pozostały żadne rozpuszczalniki.

Membrana wokół podstawy NanoDrop jest przymocowana na stałe do instrumentu. Nie należy próbować zdejmować membrany ani zrywać uszczelki. Należy unikać długotrwałego kontaktu membrany z kwasem chlorowodorowym, alkoholem, wybielaczem, acetonem lub innymi rozpuszczalnikami, ponieważ może to mieć zły wpływ na klej zabezpieczający uszczelkę. Jeśli uszczelka się poluzuje, prosimy skontaktować się z nami.

Uwaga Wszystkie postaci kwasu fluorowodorowego są niekompatybilne, ponieważ jony fluorkowe uszkadzają włókna przewodów światłowodowych.

Materiały stanowiące zagrożenie biologiczne lub radioaktywne oraz czynniki zakaźne

Próbki biologiczne, takie jak tkanki, płyny ustrojowe, czynniki zakaźne oraz krew ludzka i zwierzęca mogą potencjalnie przenosić choroby zakaźne. Należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Przed przystąpieniem do pracy z materiałami potencjalnie zakaźnymi, operatorzy powinni zostać przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i organizacyjnymi. Należy postępować zgodnie z protokołami programu bezpieczeństwa biologicznego danej organizacji dotyczącymi pracy z materiałami potencjalnie zakaźnymi i (lub) obchodzenia się z nimi.

Instrumenty, akcesoria, komponenty systemu lub inne powiązane materiały nie powinny być wyrzucane z innymi odpadami ani zwracane do nas lub innych producentów akcesoriów, jeśli są zanieczyszczone materiałami stanowiącymi zagrożenie biologiczne lub radioaktywne, czynnikami zakaźnymi lub innymi materiałami i (lub) czynnikami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub obrażeń pracowników. W razie pytań dotyczących wymogów odkażania, prosimy o kontakt z nami.