Pomiar parametru niestandardowego Custom Factor Pro

Funkcja Custom Factor (Parametr niestandardowy) służy do ilościowego oznaczania ze zwiększoną dokładnością oczyszczonych próbek DNA lub RNA o wyższych stężeniach (>62,5 A), które absorbują przy 260 nm ze zdefiniowanym przez użytkownika współczynnikiem ekstynkcji lub parametrem. Funkcje te raportują stężenie kwasu nukleinowego i dwa współczynniki absorbancji (A260/A280 i A260/A230). Można również zastosować jednopunktową korektę sygnału bazowego.

Przed rozpoczęciem pracy...

Przed rozpoczęciem pomiarów za pomocą instrumentu NanoDrop Ultra należy podnieść ramię i wyczyścić górną i dolną podstawę. Należy przynajmniej przetrzeć podstawy nową ściereczką laboratoryjną. Więcej informacji znajduje się w punkcie Czyszczenie podstaw.

UWAGA • Nie należy spryskiwać instrumentu bezpośrednio lub używać spryskiwacza w jego pobliżu, ponieważ płyny mogą przedostać się do jego wnętrza i spowodować trwałe uszkodzenia. • Nie należy używać kwasu fluorowodorowego na podstawach. Jony fluorkowe trwale uszkadzają przewody światłowodowe wykonane z włókna kwarcowego.

Procedura

1. Na ekranie głównym należy wybrać zakładkę Acclaro Pro, a następnie Custom Factor Pro(Parametr niestandardowy Pro).

2. W razie potrzeby można zmienić setup options (opcje ustawień) i wybrać Save (Zapisz).

3. Odmierzyć pipetą 1−2 µl roztworu do próby pustej na dolną podstawę i opuścić ramię.

4. Wybrać opcję Blank (Próba pusta) i poczekać na zakończenie pomiaru.

Wskazówka: Jeśli opcja Auto-Blank (Automatyczna próba pusta) jest włączona, pomiar pusty rozpocznie się automatycznie po opuszczeniu ramienia.

5. Podnieść ramię i wyczyścić obie podstawy nową ściereczką laboratoryjną.

6. Odmierzyć pipetą 1−2 µl roztworu próbki na podstawę.

7. Rozpocząć pomiar próbki:

–Jeśli funkcja Auto-Measure (Pomiar automatyczny) jest włączona, opuścić ramię; jeśli funkcja automatycznego pomiaru jest wyłączona, opuścić ramię i wybrać opcję Measure (Pomiar).

Po zakończeniu pomiaru próbki, wyświetlane jest widmo i raportowane wartości (patrz następny punkt).

8. Po zakończeniu pomiaru próbek, wybrać opcję End Experiment (Zakończ eksperyment).

9. Podnieść ramię i wyczyścić obie podstawy nową ściereczką.

Powiązane tematy

• Pomiar próbek mikroobjętościowych

• Najlepsze praktyki dotyczące pomiarów mikroobjętości

• Przygotowywanie próbek i prób pustych

• Podstawowa obsługa instrumentu